ГОСТ Р 55532-2013 

      
 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Глобальная навигационная спутниковая система

 СИСТЕМА ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ ПРИ АВАРИЯХ

 Методы испытаний автомобильной системы вызова экстренных оперативных служб на соответствие требованиям по определению момента аварии

 Global navigation satellite system. Road accident emergency response system. Test methods of in-vehicle emergency call system crash detection feature 
ОКС 35.240.60, 33.070.40*
 _______________ 
* В ИУС 3-2014  ГОСТ Р 55532-2013 приводится с ОКС 17.140, 33.020. - 
- Примечание изготовителя базы данных.   
Дата введения 2014-01-01 

       Предисловие 
1 РАЗРАБОТАН Некоммерческим партнерством "Содействие развитию и использованию навигационных технологий" (НП "ГЛОНАСС")
 
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 363 "Радионавигация"
 
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. N 597-ст
 
4 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих международных документов:
 
Правила ЕЭК ООН, устанавливающие единообразные предписания, касающиеся официального утверждения пассажирских транспортных средств категорий М и N в отношении защиты водителя и пассажиров при различных видах столкновений
 
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
 
Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

 Введение 
Система экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС" создается в целях снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий и иных происшествиях на дорогах Российской Федерации посредством уменьшения времени реагирования экстренных оперативных служб.
 
Автомобильная система вызова экстренных оперативных служб (АС) - ключевой структурный элемент системы "ЭРА-ГЛОНАСС", предназначенный для формирования и передачи минимально необходимого набора данных о транспортном средстве при дорожно-транспортном и ином происшествии, а также для установления и обеспечения двусторонней голосовой связи с экстренными оперативными службами.
 
Автоматическое определение момента аварии транспортного средства является одним из существенных требований к функциональным возможностям АС, предъявляемых техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" [1]. Согласно техническому регламенту АС, устанавливаемая на транспортные средства категорий М1 и N1, должна обеспечивать передачу минимального набора данных автоматически при срабатывании подушки (подушек) безопасности или по сигналу датчика (датчиков) других компонентов системы пассивной безопасности либо других систем транспортного средства.
 
Наибольшую сложность представляют технические решения, реализующие алгоритмы автоматического определения момента аварии на основе информации, поступающей непосредственно от датчика автоматической идентификации события ДТП. Как правило, основным функциональным элементом такого датчика является трехосевой датчик ускорений. Используемые при этом критерии автоматического срабатывания АС должны быть с высокой степенью достоверности увязаны с событиями, при которых существует высокая вероятность причинения существенного ущерба жизни и здоровью людей, находящихся в кабине транспортного средства.
 
Требования к критериям автоматического срабатывания рассматриваемых АС и рекомендуемый метод реализации алгоритма определения тяжести аварии изложены в ГОСТ Р 54620.

      1 Область применения 
Настоящий стандарт распространяется на автомобильные системы вызова экстренных оперативных служб, исполненные в конфигурации дополнительного оборудования, имеющие в своем составе датчик автоматической идентификации события ДТП и подлежащие установке на транспортные средства категорий М1.
 
Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний указанных автомобильных систем, проводимые для оценки соответствия требованиям по определению момента аварии, установленным в ГОСТ Р 54620 и [1].
 
Настоящий стандарт может быть также применен для проведения испытаний автомобильных систем вызова экстренных оперативных служб, исполненных в конфигурации штатного оборудования и предназначенных для оснащения транспортных средств категории М1, а также автомобильных систем, предназначенных для установки на транспортные средства категории N1 и имеющих в своем составе датчик автоматической идентификации события ДТП.

      2 Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
 
ГОСТ Р 8.568-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения
 
ГОСТ Р ИСО 5348-2002* Вибрация и удар. Механическое крепление акселерометров 
________________ 
* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ ИСО 5348-2002. - Примечание изготовителя базы данных. 
            
ГОСТ Р ИСО 8568-2010 Стенды ударные. Заявление и подтверждение характеристик
 
ГОСТ Р 51672-2000 Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения
 
ГОСТ Р 52721-2007 Технические средства организации дорожного движения. Методы испытаний дорожных ограждений
 
ГОСТ Р 52767-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров
 
ГОСТ Р 54620-2011 Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. Автомобильная система вызова экстренных оперативных служб. Общие технические требования
 
ГОСТ Р 55530-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. Методы функционального тестирования автомобильной системы вызова экстренных оперативных служб и протоколов передачи данных
 
ГОСТ Р 55534-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. Методы испытаний навигационного модуля автомобильной системы вызова экстренных оперативных служб
 
ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление
 
ГОСТ 12.3.019-80 Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности
 
ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции
 
ГОСТ 30630.0.0-99 Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования
 
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

      3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
 
3.1.1 автомобильная система вызова экстренных оперативных служб; АС: Система, устанавливаемая на колесном транспортном средстве соответствующей категории и предназначенная для определения координат, скорости и направления движения транспортного средства с помощью сигналов глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) ГЛОНАСС совместно с другой действующей ГНСС, передачи сообщения о транспортном средстве при дорожно-транспортном и ином происшествиях в автоматическом режиме, а также для установления и обеспечения и двусторонней голосовой связи с экстренными оперативными службами по сетям подвижной радиотелефонной связи.
 
Примечания:
 
1 Автомобильная система вызова экстренных оперативных служб предназначена для оснащения транспортных средств категорий М1 и N1 с технически допустимой массой менее 2,5 т.
 
2 Автомобильная система вызова экстренных оперативных служб позволяет осуществление передачи сообщения о транспортном средстве при дорожно-транспортном и ином происшествиях также и в ручном режиме.
 
3.1.2

дорожно-транспортное происшествие; ДТП: Событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

[ГОСТ Р 54620-2011, статья 3.1.3]

3.1.3

датчик автоматической идентификации события ДТП; ДАИ: Техническое устройство, предназначенное для установления факта ДТП на основе обработки данных, поступающих от входящего в его состав трехосевого датчика ускорения, и предоставляющее информацию во внешние устройства для записи профиля ускорения при ДТП и (или) оценки тяжести ДТП, определения типа аварии.

Примечание - Для транспортных средств категории М1 датчик автоматической идентификации события ДТП может входить в состав штатной автомобильной системы, осуществляющей запись профиля ускорения при ДТП и (или) оценку тяжести ДТП.

[ГОСТ Р 54620-2011, статья 3.1.4]

3.1.4 имитационные испытания: Испытания АС, проводимые с использованием имитатора аварии.
 
3.1.5 имитатор аварии: Аппаратно-программное устройство, предназначенное для хранения, воспроизведения и передачи в АС эталонного набора данных об ускорениях транспортного средства при ДТП.
 
3.1.6

индекс возможного ущерба при ДТП; : Показатель, характеризующий возможную степень воздействия инерционных перегрузок на лиц, находящихся в транспортном средстве, в результате ДТП.

[ГОСТ Р 54620-2011, статья 3.1.6]

3.1.7

минимальный набор данных; (МНД): Набор данных, передаваемый автомобильной системой вызова экстренных оперативных служб при дорожно-транспортном происшествии и включающий в себя информацию о координатах и параметрах движения аварийного транспортного средства и времени аварии, VIN-коде транспортного средства и другую информацию, необходимую для экстренного реагирования.

[ГОСТ Р 54620-2011, статья 3.1.8]

3.1.8 монтажная плата: Специальное приспособление, предназначенное для размещения на ударном стенде и коммутации испытуемого образца (АС со встроенным ДАИ или ДАИ) и имитирующее реальные условия крепления на транспортном средстве.
 
3.1.9 натурные испытания: Испытания АС, проводимые с использованием транспортного средства соответствующей категории, на которое установлен испытуемый образец АС.
 
3.1.10 стендовые испытания: Испытания на специальном стенде, позволяющем прикладывать к испытуемому образцу (АС со встроенным ДАИ или ДАИ) ударную нагрузку.
 
3.1.11 степень перекрытия (в процентах): Часть транспортного средства по ширине (в процентах), подверженная внешнему воздействию от препятствия.
 
Примечание - Ширина транспортного средства есть расстояние между двумя плоскостями, параллельными продольной центральной плоскости транспортного средства и касающимися транспортного средства по обеим сторонам от вышеупомянутой плоскости, исключая при этом зеркала заднего вида, боковые габаритные фонари, указатели давления в шинах, указатели поворотов, габаритные фонари, эластичные брызговики и деформируемую часть боковин шин, расположенную непосредственно над точкой контакта с дорогой [3].
 
3.1.12

ударный стенд: Устройство, позволяющее подвергнуть образец воздействию управляемого и воспроизводимого механического удара.

Примечание - Ударным стендом может быть специальное устройство, создающее ударное воздействие за счет потенциальной энергии поля силы тяжести или рабочей среды (механизма), или вибростенд, электродинамический или гидравлический, работающий в режиме удара.

[ГОСТ Р ИСО 5568-2010*, статья 3.3]

________________ 
* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ Р ИСО 8568-2010. - Примечание изготовителя базы данных. 
            
3.1.13

транспортное средство; ТС: Наземное механическое устройство на колесном ходу категорий М, N, предназначенное для перевозки людей, грузов или оборудования, установленного на нем, по автомобильным дорогам общего пользования.

[ГОСТ Р 54620-2011, статья 3.1.15]

3.1.14 эмулятор системы "ЭРА-ГЛОНАСС": Программно-аппаратный комплекс, используемый при испытаниях АС и позволяющий имитировать реальные процессы установления связи и обмена данными между АС и инфраструктурой системы "ЭРА-ГЛОНАСС" с возможностью декодирования данных, а также определения электрических параметров и функциональных свойств модулей беспроводной связи АС.
 
3.1.15 эталонный набор данных: Массив данных, содержащий записи значений ускорений по направлениям трех осей транспортного средства (продольной, поперечной, вертикальной) с частотой не менее 100 Гц за период не менее 3,5 с до момента ДТП, и 3,5 с после ДТП, для которых известны условия столкновения и рассчитаны значения индекса .
 
3.2 В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:

ГЛОНАСС  
	- 
	глобальная навигационная спутниковая система Российской Федерации;

ИЛ  
	- 
	испытательная лаборатория;

КЧХ  
	- 
	канал частотных характеристик;

РЭ  
	- 
	руководство по эксплуатации;

ЭД  
	- 
	эксплуатационные документы;

GPS  
	- 
	глобальная навигационная спутниковая система Соединенных Штатов Америки;

g  
	- 
	ускорение свободного падения, принимаемое равным 9,81 м/с. 

      4 Общие положения 
4.1 Испытания проводятся с целью оценки соответствия АС требованиям, установленным в ГОСТ Р 54620 и [1], в части проверки корректности определения автомобильной системой момента (события) аварии в автоматическом режиме на основе информации, поступающей от ДАИ.
 
4.2 Объектом испытаний являются АС, предназначенные для установки на ТС категории М1 и исполненные в конфигурации дополнительного оборудования.
 
К указанным системам относятся АС, разработанные по требованиям ГОСТ Р 54620, установка которых на ТС производится на сервисных (установочных) станциях либо на площадке производителя или дилера производителя ТС после выпуска (изготовления) ТС на основном сборочном производстве.
 
4.3 Образцы АС, представленные на испытания, должны быть отобраны уполномоченным представителем испытательной лаборатории (органа по сертификации) из партии готовой продукции, принятой техническим контролером организации-изготовителя. По результатам отбора образцов составляется акт, разрабатываемый по форме, приведенной в приложении А.
 
4.4 На испытания предъявляются три образца АС, в составе и комплектации, установленных в ГОСТ Р 54620 (разделы 5 и 21 соответственно).
 
В обоснованных случаях число образцов может быть изменено (увеличено или уменьшено) по согласованию с испытательной лабораторией (органом по сертификации).
 
4.5 Один из образцов АС, представленных на испытания, должен быть установлен на ТС.
 
4.6 При проведении испытаний АС в составе транспортного средства место установки АС должно быть согласовано с производителем транспортного средства.
 
Сведения о месте установки и порядок установки АС на ТС должны быть отражены в документации на АС, указанной в ГОСТ Р 54620 (подраздел 21.2).
 
4.7 Вместе с комплектом документов, указанных в ГОСТ Р 54620 (подраздел 21.2), на испытания представляется общее техническое описание типа АС, разрабатываемое с учетом требований [2 (пункт 4 (приложение 12))].
 
Сведения, подлежащие отражению в общем техническом описании типа АС применительно к испытаниям по определению момента аварии транспортного средства, приведены в таблице 1.
 
Таблица 1 - Сведения об автомобильной системе вызова экстренных оперативных служб, отражаемые в общем техническом описании типа

Наименование раздела общего технического описания типа АС
 
	Состав сведений 
	
1 Основные идентификационные признаки 
	1 Торговое наименование, модель (марка), модификация (при наличии).
 
2 Маркировка АС и ее компонентов в соответствии с ГОСТ Р 54620 (пункт 6.2.1)

2 Заявитель 
	Наименование и адрес организации-заявителя, предъявляющей АС на испытания

3 Изготовитель 
	Наименование и адрес организации - изготовителя АС

4 Предназначение 
	Перечень транспортных средств (марка, коммерческое наименование, тип, категория), для установки на которые предназначена АС

5 Комплектность 
	В соответствии с ГОСТ Р 54620 (подразделы 8.7 и 21.1)

6 Краткое описание принципа действия (функционирования) АС
 
	В соответствии с ГОСТ Р 54620 (раздел 7) применительно к АС в конфигурации дополнительного оборудования 
	
7 Типы аварий, распознаваемые АС
 
	В соответствии с ГОСТ Р 54620 (пункт 6.2.1) 
	
8 Поддерживаемые функции 
	1 Оценка тяжести ДТП, используемые показатели оценки тяжести ДТП и их значения.
 
2 Запись и передача профиля ускорений.
 
3 Запись и передача траектории движения ТС при ДТП.
 
4 Отключение в режиме "Экстренный вызов" штатно установленных в салоне (кабине) ТС звуковоспроизводящих устройств и систем (при наличии такой возможности).

9 Источники сигналов для автоматического срабатывания (инициализации режима "Экстренный вызов") АС 
	В соответствии с требованиями ГОСТ Р 54620 (пункт 7.5.2) и [1 (пункт 17.2.1 (приложение 3))]:
 
- сигнал от датчика ускорений;
 
- сигнал об аварии, поступающий от бортовых систем транспортного средства.

10 Критерий (критерии) автоматического срабатывания АС 
	1 Основное правило, определяющее условие автоматического срабатывания АС.
 
2 Наименование и численное значение параметра, при достижении которого осуществляется инициализация режима "Экстренный вызов".
 
3 Иные сведения, необходимые для понимания реализованного в АС механизма автоматического срабатывания при аварии и иных происшествиях.

11 Датчик автоматической идентификации момента аварии 
	1 Диапазон измеряемых ускорений по координатным осям транспортного средства.
 
2 Точность измерения ускорений.
 
3 Частота отсчетов, Гц.

12 Особенности конструктивного исполнения и монтажа (установки) на транспортное средство 
	1 Конструктивное исполнение ДАИ (встроенный в АС/внешний по отношению к АС).
 
2 Необходимость использования специальных механизмов крепления АС (ДАИ) к элементам ТС и наличие указаний по установке в ЭД на АС.
 
3 Имеющиеся ограничения по ориентации АС или ДАИ при их установке на ТС и отражение указанных ограничений в ЭД на АС.
 
4 Необходимость проведения работ по настройке (калибровке) ДАИ после установки на ТС и наличие указаний по проведению этих работ в ЭД на АС.
 
5 Необходимость проведения работ по проверке корректной установки ДАИ и последующей проверки работоспособности АС и наличие указаний по проведению этих работ в ЭД на АС.

13 Массо-габаритные характеристики 
	Масса и установочные размеры (ширина, высота, глубина) компонентов АС, входящих в комплект поставки

В общее техническое описание типа АС могут быть включены и иные сведения, помимо указанных в таблице 1, которые заявитель сочтет необходимым включить в указанный документ.
 
При изложении состава сведений допускается ссылка на ГОСТ Р 54620 (раздел 7) и соответствующие эксплуатационные документы на АС (наименование и условное обозначение документа, наименование раздела), если основные режимы работы и правила перехода АС в соответствующие состояния полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р 54620 (раздел 7). В противном случае в данном разделе отражаются соответствующие отличительные особенности (например, дополнительные условия переходов из состояния в состояние), реализованные в испытуемой АС.
 
Функция является обязательной для АС в конфигурации дополнительного оборудования в соответствии с ГОСТ Р 54620 (пункт 6.8.1), если в АС не поддерживается функция оценки тяжести ДТП.
 
Вместе с информацией об используемых сигналах для автоматического срабатывания АС приводятся значения соответствующих параметров настройки, указанных в ГОСТ Р 54620 (пункт 7.5.2 и таблица А.1 приложения А).
 
Имеются в виду системы ТС, указанные в [1 (пункт 17.2.1 (приложение 3))], не относящихся к системам пассивной безопасности ТС. По согласованию с производителем ТС в качестве источников сигналов могут использоваться сигналы от датчиков срабатывания подушек безопасности и иных систем пассивной безопасности.
 
Если в качестве источника сигнала для автоматического срабатывания АС используется датчик ускорений, критерий автоматического срабатывания - по ГОСТ Р 54620 (пункт 6.2.3).

4.8 В представленных на испытания образцах АС должны быть обеспечены:
 
- возможность доступа к параметрам настройки, указанным в ГОСТ Р 54620 (таблица А.1 (приложение А));
 
- программно-аппаратные решения для считывания и очистки содержимого энергонезависимой памяти АС в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54620 (пункт 6.11.10);
 
4.9 Для проверки возможности АС по определению момента (события) аварии в автоматическом режиме используются следующие виды испытаний:
 
- стендовые испытания;
 
- имитационные испытания;
 
- натурные испытания.

      5 Объем и условия проведения испытаний 
5.1 Состав и рекомендуемая последовательность испытаний (проверок) АС на соответствие требованиям по автоматическому определению события аварии указаны в таблице 2.
 
Таблица 2 - Состав испытаний (проверок) АС

Наименование испытаний (проверок) 
	Метод испытаний

Проверка комплектности автомобильной системы вызова экстренных оперативных служб
 
	6.1 
	
Экспертиза технической документации на автомобильную систему вызова экстренных оперативных служб
 
	6.2 
	
Проверка правильности определения истинных аварийных событий
 
	6.3 
	
Проверка устойчивости автомобильной системы вызова экстренных оперативных служб к ложным срабатываниям
 
	6.4 
	
Проверка соответствия алгоритма расчета показателя оценки тяжести ДТП установленным требованиям
 
	6.5 
	
Проверка возможностей автомобильной системы вызова экстренных оперативных служб по автоматическому определению момента аварии при натурных испытаниях
 
	6.6 

5.2 Подлежащие подтверждению при испытаниях параметры и функциональные свойства АС проверяются при нормальных условиях:
 
- температура окружающего воздуха - (25±10) °С;
 
- относительная влажность воздуха - от 45% до 80%;
 
- атмосферное давление - от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).
 
Примечание - При проведении натурных испытаний АС условия испытаний - в соответствии с требованиями, установленными в соответствующих Правилах ЕЭК ООН [3], [4], [5].
 
5.3 При проведении испытаний АС может находиться в диапазоне рабочих температур согласно требованиям ГОСТ Р 54620 (подраздел 13.2):
 
- максимальная рабочая температура - 85 °С;
 
- минимальная рабочая температура - минус 40 °С.
 
5.4 Состав применяемого при проведении испытаний АС испытательного и вспомогательного оборудования, а также средств измерений, указан в таблице 3.
 
Таблица 3 - Испытательное и вспомогательное оборудование, средства измерений для проведения испытаний АС

Наименование средства испытаний 

	Требуемые функциональные свойства и технические характеристики

Ударная установка 
	1 Функциональные свойства - по ГОСТ Р ИСО 8568.
 
2 Воспроизведение удара в одной плоскости со следующими динамическими характеристиками:
 
- верхний предел воспроизводимого ускорения - не менее 30 g;
 
- минимальная длительность импульса - не более 10 мс;
 
- продолжительность заданного динамического воздействия - не менее 50 мс.
 
3 Погрешность воспроизведения ускорения - не более 3%.

Эмулятор системы "ЭРА-ГЛОНАСС"
 
	Функциональные свойства - в соответствии с 3.1.14. 
	
Имитатор аварии 
	Функциональные свойства - в соответствии с 3.1.5

Имитатор сигналов ГНСС 
	1 Основные технические и метрологические характеристики - в соответствии с ГОСТ Р 55534 (приложение Б).
 
2 Основные параметры сценария имитации движения ТС с ускорением до максимальной скорости - в соответствии с ГОСТ Р 55534 (таблица В.1 (приложение В))

Эталонный датчик ускорений (акселерометр) 
	1 Трехосевой датчик измерения ускорений, соответствующий требованиям [6], класс КЧХ60 или КЧХ 180.
 
2 Погрешность измерения ускорения по осям транспортного средства - не более 3%.

Монтажная плата 
	1 Функциональные свойства - в соответствии с 3.1.7.
 
2 Конструктивное исполнение и материал, из которого изготовлена монтажная плата, должны в максимальной степени соответствовать аналогичным параметрам конструктивного элемента ТС, для установки на который предназначены АС или ДАИ.
 
3 На монтажной плате должна быть нанесена четко различимая отметка, соответствующая направлению движения ТС "вперед".
 
4 Должна быть обеспечена возможность размещения (ориентации) испытуемого объекта с отклонением от направления "вперед" ТС с дискретностью 5° в диапазоне ±90°.
 
5 Конструктивное исполнение и габаритные размеры монтажной платы должны позволять ее размещение на рабочем столе (каретке) ударного стенда.

Имитатор сигналов ГНСС используется в случае, если при проведении испытаний, указанных в разделе 6, не может быть обеспечена возможность приема испытуемой АС реальных сигналов ГНСС.
 
Установка акселерометра на столе (каретке) ударного стенда или на транспортном средстве - в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 5348*. 
________________ 
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ ИСО 5348-2002, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных. 

Длина соединительных кабелей, используемых для подключения размещаемых на монтажной плате испытуемых образцов (АС или ДАИ) в соответствии со схемой, приведенной на рисунке Б.1 (приложение Б), должна выбираться с учетом величины рабочего хода стола (каретки) ударного стенда.
 
Примечание - При проведении натурных испытаний АС состав и характеристики испытательного и вспомогательного оборудования, а также средств измерений - в соответствии с требованиями, установленными в соответствующих Правилах ЕЭК ООН [3], [4], [5]. 

5.5 Метрологическое обеспечение испытаний должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51672.
 
5.6 Используемое при испытаниях испытательное оборудование должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568 и иметь свидетельство об аттестации с неистекшим сроком аттестации на период проведения испытаний.
 
5.7 Средства измерений должны быть утвержденного типа и поверены (иметь свидетельство о поверке или оттиск поверительного клейма на приборе с неистекшим сроком поверки на период проведения испытаний).
 
5.8 Требования безопасности при проведении испытаний
 
5.8.1 При измерении параметров АС в процессе испытаний должны выполняться требования ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.3.019, а также требования безопасности, изложенные в [2] и эксплуатационных документах на используемые при испытаниях средства измерений и испытательное оборудование.
 
5.8.2 Включение средств измерений и испытательного оборудования разрешается производить только при подключенном к ним внешнем заземлении. Подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления должно быть проведено ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.
 
Подключение и отключение кабелей, устройств и средств измерений к испытываемой АС разрешается производить только при выключенном напряжении питания всех приборов, входящих в состав испытательной установки, и отключенной от цепей питания испытываемой системы.
 
Примечание - При проведении натурных испытаний АС обеспечение безопасности должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в соответствующих Правилах ЕЭК ООН [3], [4], [5].
 
5.9 Отчетность по результатам испытаний
 
5.9.1 По результатам каждого испытания (проверки), указанных в таблице 2, оформляют протокол испытаний и измерений, в котором указывают:
 
- наименование испытательной лаборатории (центра), местонахождение, телефон, факс и адрес электронной почты;
 
- идентификационные параметры испытываемого образца;
 
- условия проведения испытаний;
 
- информацию об используемой методике проведения испытаний и измерений в соответствии с настоящим стандартом;
 
- используемые испытательное оборудование и средства измерений;
 
- перечень разделов (подразделов, пунктов и подпунктов) технического регламента [1], Правил ЕЭК ООН [3], [4], [5] и/или ГОСТ Р 54620, других нормативных документов, содержащих требования, соответствие которым устанавливается, и результаты оценки соответствия в отношении каждого отдельного требования;
 
- заключение о соответствии испытываемого образца АС установленным требованиям;
 
- должность, фамилию и подпись лица, проводившего испытания и измерения;
 
- должность, фамилию и подпись руководителя испытательной лаборатории (центра), заверенную печатью испытательной лаборатории (центра);
 
- дату проведения испытаний и измерений, дату оформления и регистрационный номер протокола.

      6 Методы испытаний автомобильной системы вызова экстренных оперативных служб на соответствие требованиям по определению момента аварии

      6.1 Проверка комплектности автомобильной системы вызова экстренных оперативных служб 
6.1.1 Проверка комплектности АС, предъявленных на испытания, осуществляется путем сравнения с комплектностью, установленной ГОСТ Р 54620 и отраженной в общем техническом описании типа АС (см. 4.7).
 
6.1.2 При проверке комплектности особое внимание уделяется проверке выполнения требований ГОСТ Р 54620 (подраздел 8.7) по наличию в комплекте поставки АС соответствующих элементов (механизмов) крепления к конструктивным элементам транспортного средства:
 
- для ДАИ, если указанный датчик не установлен внутри блока АС;
 
- для АС, если ДАИ установлен внутри блока АС.
 
6.1.3 Испытуемая АС считается выдержавшей проверку, если комплект поставки системы соответствует требованиям ГОСТ Р 54620 (подразделы 8.7 и 21.1), а на кнопке "Экстренный вызов" нанесен логотип, соответствующий требованиям ГОСТ Р 54620 (раздел 22).

      6.2 Экспертиза технической документации на автомобильную систему вызова экстренных оперативных служб 
6.2.1 При проведении экспертизы технической документации проверяются:
 
а) комплектность эксплуатационной документации, поставляемой с АС, на соответствие требованиям ГОСТ Р 54620;
 
б) достаточность сведений, приведенных в представленных заявителем документах, для проведения испытаний АС на соответствие требованиям технического регламента [1] и ГОСТ Р 54620.
 
6.2.2 При проверке комплектности ЭД необходимо убедиться, что представленная на испытания документация соответствует требованиям ГОСТ Р 54620.
 
Автомобильная система считается выдержавшей проверку, если состав представленного на испытания комплекта документов соответствует требованиям ГОСТ Р 54620 (подраздел 21.2, а его оформление - требованиям ГОСТ Р 54620 (раздел 22).
 
6.2.3 При оценке достаточности сведений по перечислению а) 6.2.1 проверяется наличие в эксплуатационной документации и общем техническом описании типа АС сведений, подтверждающих реализованные изготовителем АС программно-аппаратные решения по обеспечению выполнения требований автоматического определения момента аварии, а также обеспечивающих возможность проведения испытаний по оценке соответствия указанным требованиям.
 
Автомобильная система считается выдержавшей проверку по 6.2.3, если в эксплуатационной документации и общем техническом описании типа АС имеются сведения, содержащие (отражающие):
 
- основные идентификационные признаки АС;
 
- предназначение АС в части наличия перечня транспортных средств (марка, коммерческое наименование, тип, категория), для установки на которые она предназначена;
 
- типы аварий, распознаваемые АС, и поддерживаемые АС функции;
 
- источники сигналов для автоматического срабатывания (инициализации режима "Экстренный вызов") и критерии автоматического срабатывания АС;
 
- информацию о необходимости использования оригинальных механизмов крепления АС (ДАИ) к элементам ТС и наличие указаний по установке в ЭД на АС;
 
- ограничения по ориентации АС или ДАИ при их установке на ТС и отражение указанных ограничений в ЭД на АС;
 
- необходимость проведения работ по автоматической или ручной настройке (калибровке) ДАИ после установки на ТС и наличие указаний по проведению этих работ в ЭД на АС;
 
- необходимость проведения работ по проверке корректной установки ДАИ и последующей проверки работоспособности АС и наличие указаний по проведению этих работ в ЭД на АС.

      6.3 Проверка правильности определения истинных аварийных событий 
6.3.1 Испытания проводят с целью проверки возможностей АС автоматически определять событие аварии в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54620 (подраздел 6.2) и технического регламента [1], а также распознавать тип аварии (фронтальное (лобовое) столкновение, боковое столкновение, удар сзади) по ГОСТ Р 54620 (пункт 6.2.1).
 
Примечания
 
1 Имеются в виду указанные в [1 (подпункт 17.2 приложения 3 и пункт 118 приложения 10)] требования автоматического срабатывания АС по сигналу от датчиков систем (устройств) определения события аварии, не относящихся к системам пассивной безопасности ТС.
 
2 Здесь и далее по тексту для типа аварии "фронтальное столкновение" по ГОСТ Р 54620 (подраздел 6.2) в скобках приведен синоним этого термина "лобовое" столкновение согласно [3].
 
6.3.2 Испытания проводят с использованием ударной установки и устанавливаемой на ней монтажной плате, указанных в таблице 3.
 
6.3.3 На основе анализа особенностей конструктивного исполнения АС (см. пункт 11 таблицы 1) определяется испытуемый объект (АС или ДАИ), подвергаемый стендовым испытаниям на ударной установке и подлежащий размещению на монтажной плате.
 
6.3.4 Порядок проведения испытаний
 
6.3.4.1 Закрепить монтажную плату на рабочем столе (каретке) ударной установки в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 8568, ГОСТ 30630.0.0 и указаниями, приведенными в документации на ударную установку, в одном из следующих положений:
 
а) направление удара, воспроизводимое ударной установкой, противоположно направлению движения ТС "вперед" (фронтальное (лобовое) столкновение);
 
б) направление удара, воспроизводимое ударной установкой, перпендикулярно направлению движения ТС "вперед" (боковое столкновение);
 
в) направление удара, воспроизводимое ударной установкой, в направлении движения ТС "вперед" (удар сзади);
 
г) направление удара, воспроизводимое ударной установкой, с отклонением на 20° от противоположного направлению движения ТС "вперед" (фронтальное (лобовое) столкновение с перекрытием);
 
д) направление удара с отклонением на минус 20° от противоположного направлению движения ТС "вперед" (фронтальное (лобовое) столкновение с перекрытием).
 
Примечания
 
1 Ориентация монтажной платы на ударном стенде осуществляется с использованием нанесенной на нее метки (см. таблицу 3)
 
2 Система координат транспортного средства - в соответствии с [3].
 
3 Для воспроизведения ударных воздействий, указанных в перечислениях г) и д), необходимо перед креплением на ударном стенде развернуть на соответствующий угол монтажную плату от направления движения ТС "вперед", используя для ориентации имеющуюся на ней метку.
 
6.3.4.2 Закрепить на ударном стенде эталонный датчик в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 5348 и ГОСТ 30630.0.0 (раздел 5).
 
6.3.4.3 Установить АС на монтажную плату в соответствии с указаниями, приведенными в руководстве по установке и настройке АС, с учетом ориентации АС относительно имеющейся на монтажной плате отметки, указывающей направление движения ТС "вперед".
 
Примечание - Здесь и далее по тексту стандарта в качестве испытуемого объекта рассматривается АС со встроенным ДАИ.
 
6.3.4.4 Собрать схему испытаний, приведенную на рисунке Б.1 (приложение Б), и подать внешнее питание, соответствующее напряжению питания бортовой сети ТС.
 
6.3.4.5 Провести (при необходимости) работы по настройке (калибровке) ДАИ в соответствии с указаниями, приведенными в руководстве по установке и настройке АС после установки на ТС.
 
Примечание - При проведении настроечных работ АС должна находиться в пассивном режиме в соответствии с ГОСТ Р 54620 (раздел 7).
 
6.3.4.6 Проверить, что значения параметров настройки AC CRASH_SIGNAL_INTERNAL и CRASH_ SIGNAL_EXTERNAL об используемых сигналах для автоматического срабатывания АС, а также значение параметра ASI15_TRESHOLD соответствуют указанным в общем техническом описании типа АС (раздел 9 таблицы 1).
 
Примечание - Здесь и далее по тексту имя и значение параметра настройки АС - в соответствии с ГОСТ Р 54620 (приложение А).
 
6.3.4.7 Проверить, что режим "Экстренного вызова" и все функции АС, связанные с поддержкой базовой услуги системы "ЭРА-ГЛОНАСС", доступны (значение параметра ECALL_ON установлено TRUE в соответствии с ГОСТ Р 54620 (таблица А.1 (приложение А)).
 
6.3.4.8 Перевести АС в режим "ЭРА" в соответствии с указаниями, приведенными в ЭД.
 
Проверить, что отклик оптического индикатора состояния АС при переводе включателя зажигания (пускового переключателя) в положение "включено" соответствует требованиям [1 (пункт 16.6 (приложение 3))].
 
6.3.4.9 Подготовить имитатор сигналов ГНСС к работе в соответствии с РЭ на имитатор и запустить сценарий имитации, указанный в таблице 3, в режиме имитации сигналов совмещенного созвездия ГНСС ГЛОНАСС и GPS по ГОСТ Р 55534 (подраздел 5.8).
 
6.3.4.10 Включить и настроить на воспроизведение звуковой программы имитатор аудио системы ТС, входящей в состав стенда, приведенного на рисунке Б.1 (приложение Б).
 
Примечание - В зависимости от имеющейся технической возможности воспроизведение звуковой программы может быть осуществлено с помощью радио или с оптического носителя информации для хранения аудиозаписей в цифровом виде.
 
6.3.4.11 Проверить, что на стороне эмулятора системы "ЭРА-ГЛОНАСС" настроен интерфейс для просмотра результатов принимаемых данных о ДТП.
 
6.3.4.12 Проверить работоспособность АС посредством оценки возможности передачи МНД при ручном срабатывании в случае ДТП в соответствии с ГОСТ Р 55530 (подраздел 6.2), инициировав экстренный вызов нажатием кнопки "Экстренный вызов" на БИП АС (см. рисунок Б.1 (приложение Б)).
 
6.3.4.13 Подвергнуть АС во включенном состоянии воздействию одного механического удара со следующими характеристиками воздействия:
 
а) пиковое ускорение - не менее 24 g, но не более 35 g;
 
б) длительность ударного воздействия, при котором воспроизводимое стендом значение ускорения по направлению удара превышает значение 24 g - более 40 мс (предпочтительно 50 мс).
 
6.3.4.14 На основе анализа результатов измерений, полученных с помощью эталонного акселерометра и обработанных в соответствии с [6], проверить, что при испытании были достигнуты требуемые характеристики воздействия.
 
6.3.4.15 Проверить, что индикатор состояния на БИП АС в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54620 (подраздел 8.9) отобразил факт передачи МНД при экстренном вызове, как это указано в ЭД на АС.
 
6.3.4.16 Проверить, что при совершении экстренного вызова штатно установленные звуковоспроизводящие устройства ТС отключатся, если указанная функция реализована в испытываемой АС и отражена в общем описании типа АС в соответствии с 4.7.
 
6.3.4.17 С использованием интерфейса пользователя эмулятора системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и в соответствии с ГОСТ Р 55530 (пункт 6.1.1) проверить, что сообщение об аварии поступило, переданный МНД корректно сформирован, соответствует требованиям ГОСТ Р 54620 (приложение В), включая необходимые значения идентификаторов автоматического срабатывания АС по ГОСТ Р 54620 (пункт 9.1.2).
 
6.3.4.18 С использованием интерфейса пользователя эмулятора системы "ЭРА-ГЛОНАСС" проверить, что в МНД, переданном АС, значение параметра CrashDef по ГОСТ Р 54620 (приложение В), характеризующего тип аварии, соответствует значению, приведенному в таблице 4 для моделируемого типа аварии в соответствии с 6.3.4.1.
 
Таблица 4 - Соответствие определяемого АС типа аварии направлению ударного воздействия, моделируемому при испытаниях

Направление удара при испытании, воспроизводимое ударной установкой в соответствии с 6.3.4.1 
	Значение параметра CrashDef по ГОСТ Р 54620 (таблица В.2 
(приложение В))

Противоположно направлению движения ТС "вперед" (фронтальное (лобовое) столкновение)
 
	crashFront - удар спереди 
	
Перпендикулярно направлению движения ТС "вперед" (боковое столкновение)
 
	crashSide - удар сбоку 
	
В направлении движения ТС "вперед" (удар сзади)
 
	crashRear - удар сзади 
	
С отклонением на 20° вправо от направления, противоположного направлению движения ТС "вперед" (фронтальное (лобовое) столкновение с перекрытием)
 
	crashFront - удар спереди 
	
С отклонением на 20° влево от направления, противоположного направлению движения ТС "вперед" (фронтальное (лобовое) столкновение с перекрытием)
 
	crashFront - удар спереди 

6.3.4.19 Если АС поддерживает функцию оценки тяжести ДТП, проверить, что оценка тяжести ДТП присутствует в виде дополнительных данных в составе переданного МНД в соответствии с ГОСТ Р 54620 (приложение В). При этом значение параметра SevereCrashEstimation должно равняться TRUE согласно требованиям ГОСТ Р 54620 (таблица В.2 (приложение В)), что соответствует тяжелой аварии с учетом воспроизводимых при испытаниях параметров ударного воздействия.
 
6.3.4.20 Если АС поддерживает функцию передачи профиля ускорений при ДТП с использованием интерфейса пользователя эмулятора системы "ЭРА-ГЛОНАСС", направить запрос к АС на передачу профиля ускорений в рамках установленного при автоматическом срабатывании АС соединения по каналу подвижной радиотелефонной связи.
 
Примечание - Функция записи профиля ускорений является обязательной для АС, не поддерживающих функцию оценки тяжести при ДТП.
 
6.3.4.21 При получении от АС ответного сообщения в режиме пакетной передачи данных проверить, что максимальное значение ускорения, определенное АС и содержащееся в переданных данных, соответствует показаниям эталонного датчика с погрешностью не более 10% согласно ГОСТ Р 54620 (пункт 6.8.4).
 
Проверить, что продолжительность и частота записей профиля ускорений соответствует требованиям, установленным в ГОСТ Р 54620 (пункты 6.8.2-6.8.4).
 
6.3.4.22 Зафиксировать результаты испытаний по 6.3.4.1-6.3.4.21 в протоколе испытаний.
 
6.3.4.23 Изменить положение монтажной платы на ударном стенде на очередное из указанных в 6.3.4.1 для воспроизведения соответствующего ударного воздействия и повторить операции испытаний по 6.3.4.2-6.3.4.22 для каждого очередного направления удара.
 
6.3.4.24 Автомобильная система считается выдержавшей испытания на проверку правильности определения истинных аварийных событий, если в ходе испытаний:
 
- успешно переданы в автоматическом режиме сообщения о всех смоделированных типах аварий, указанных в таблице 4 (см. 6.4.17);
 
- все типы аварий, установленные ГОСТ Р 54620 (пункт 6.2.1), корректно определены АС (см. 6.4.18);
 
- оценка тяжести ДТП проведена в соответствии с реализованными в АС критериями, отраженными в общем техническом описании типа АС, и указанные данные успешно переданы (см. 6.4.19) в составе МНД (только для АС, поддерживающих функцию оценки тяжести ДТП);
 
- передача профиля ускорения при ДТП осуществлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54620 (пункты 6.8.2-6.8.4) и ускорения ТС по трем его осям определены с погрешностью не более 10%, как это установлено в 6.4.21 (только для АС, не поддерживающих функцию оценки тяжести ДТП).

      6.4 Проверка устойчивости автомобильной системы вызова экстренных оперативных служб к ложным срабатываниям 
6.4.1 Испытания проводят с целью проверки устойчивости АС к ложным срабатываниям при автоматическом определении события аварии по критерию, установленному в ГОСТ Р 54620 (подраздел 6.2).
 
6.4.2 Испытания проводят с использованием ударной установки и устанавливаемой на ней монтажной плате, указанных в таблице 3.
 
6.4.3 На основе анализа особенностей конструктивного исполнения АС (см. пункт 11 таблицы 1) определяется испытуемый объект (АС или ДАИ), подвергаемый стендовым испытаниям на ударной установке и подлежащий размещению на монтажной плате.
 
6.4.4 Порядок проведения испытаний
 
6.4.4.1 Закрепить монтажную плату на рабочем столе (каретке) ударной установки в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 8568, ГОСТ 30630.0.0 и указаниями, приведенными в документации на ударную установку, в одном из следующих положений:
 
а) направление удара, воспроизводимое ударной установкой, противоположно направлению движения ТС "вперед" (фронтальное (лобовое) столкновение);
 
б) направление удара, воспроизводимое ударной установкой, перпендикулярно направлению движения ТС "вперед" (боковое столкновение);
 
в) направление удара, воспроизводимое ударной установкой, в направлении движения ТС "вперед" (удар сзади);
 
Примечания
 
1 Ориентация монтажной платы на ударном стенде осуществляется с использованием нанесенной на нее метки (см. таблицу 3)
 
2 Система координат транспортного средства - в соответствии с [3].
 
6.4.4.2 Выполнить операции, указанные в 6.3.4.2-6.3.4.12.
 
6.4.4.3 Подвергнуть АС во включенном состоянии воздействию одного механического удара с характеристиками, указанными в таблице 5.
 
Таблица 5 - Требуемые характеристики воздействия при проверке на устойчивость АС к ложным срабатываниям в зависимости от направления удара

Направление удара при испытании, воспроизводимое ударной установкой в соответствии с 6.4.4.1
 
	Характеристики воздействия 
	
Противоположно направлению движения ТС "вперед" (фронтальное (лобовое) столкновение) 
	1 Пиковое ускорение - в диапазоне от 14 до 18 g.
 
2 Длительность ударного ускорения, при котором воспроизводимое стендом ускорение по направлению удара находится в требуемом диапазоне от 14 до 18 g - более 30 мс (предпочтительно 30 мс)

Перпендикулярно направлению движения ТС "вперед" (боковое столкновение) 
	1 Пиковое ускорение - в диапазоне от 11 до 15 g.
 
2 Длительность ударного ускорения, при котором воспроизводимое стендом ускорение по направлению удара находится в диапазоне от 11 до 15 g - более 30 мс (предпочтительно 30 мс)

Перпендикулярно направлению движения ТС "вперед" (боковое столкновение) 
	1 Пиковое ускорение - в диапазоне от 11 до 15 g.
 
2 Длительность ударного ускорения, при котором воспроизводимое стендом ускорение по направлению удара находится в диапазоне от 11 до 15 g - более 30 мс (предпочтительно 30 мс)

Предполагаемое направление движения ТС (удар сзади) 
	1 Пиковое ускорение - в диапазоне 12 g - 16 g.
 
2 Длительность ударного ускорения, при котором воспроизводимое стендом ускорение по направлению удара находится в диапазоне от 12 до 16 g - более 30 мс (предпочтительно 30 мс) 

6.4.4.4 На основе анализа результатов измерений, полученных с помощью эталонного акселерометра и обработанных в соответствии с [6], удостовериться, что при испытании были достигнуты требуемые характеристики воздействия.
 
6.4.4.5 С использованием интерфейса пользователя эмулятора системы "ЭРА-ГЛОНАСС" удостовериться, что АС не передала событие ДТП в автоматическом режиме.
 
6.4.4.6 Зафиксировать результаты испытаний по 6.4.4.1-6.4.4.5 в протоколе испытаний.
 
6.4.4.7 Изменить положение монтажной платы на ударном стенде на очередное из указанных в 6.4.4.1 для воспроизведения соответствующего ударного воздействия согласно таблице 5 и повторить испытания по 6.4.4.2-6.4.4.6 для каждого очередного направления удара.
 
6.4.4.8 АС считается выдержавшей испытания на проверку устойчивости к ложным срабатываниям, если в ходе испытаний АС не передала ни одного сообщения об аварии в автоматическом режиме.

      6.5 Проверка соответствия алгоритма расчета показателя оценки тяжести ДТП установленным требованиям 
6.5.1 Испытания проводят на АС, поддерживающей функцию оценки тяжести ДТП в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54620 (раздел 6).
 
6.5.2 Испытания проводят с использованием имитатора аварии (см. таблицу 3).
 
6.5.3 Порядок проведения испытаний
 
6.5.3.1 Собрать схему испытаний, приведенную на рисунке Б.1 (приложение Б), подключить имитатор аварии к АС и подготовить его к передаче на АС эталонных наборов данных, указанных в таблице 6.
 
Таблица 6 - Эталонные наборы данных, используемые при испытаниях

Условное наименование
 
	Краткая характеристика 
	
Эталонный набор данных N 1 
	Профиль ускорений по трем осям транспортного средства, характерный для фронтального (лобового) столкновения со значением показателя ASI более 1.8

Эталонный набор данных N 2 
	Профиль ускорений по трем осям транспортного средства, характерный для фронтального (лобового) столкновения со значением показателя ASI менее 1.8

Эталонный набор данных N 3 
	Профиль ускорений по трем осям транспортного средства, характерный для бокового столкновения со значением показателя ASI более 1.8

Эталонный набор данных N 4 
	Профиль ускорений по трем осям транспортного средства, характерный для бокового столкновения со значением показателя ASI менее 1.8

Основные характеристики и профили ускорений по трем осям транспортного средства эталонных наборов данных приведены в приложении В.
 
Примечание - Формат представления данных профиля ускорений, приведенных в приложении В, может быть преобразован к виду, необходимому для загрузки данных в АС.
 
6.5.3.2 Выполнить операции, указанные в 6.3.4.7-6.3.4.12.
 
6.5.3.3 Используя имитатор аварии, передать последовательно на АС, находящуюся во включенном состоянии, эталонные наборы данных, указанные в таблице 6.
 
6.5.3.4 С использованием интерфейса пользователя эмулятора системы "ЭРА-ГЛОНАСС" удостоверится, что реакция АС на поступившие эталонные данные соответствует приведенной в таблице 7.
 
Таблица 7 - Соответствие реакции АС на воздействие эталонного набора данных

Условное наименование переданного на АС эталонного набора данных 
	Автоматическая передача сообщения об аварии (ДТП)
 
	Параметры аварии (ДТП), передаваемые в составе МНД 
	
Эталонный набор N 1 
	Да 
	1 Тип аварии (CrashDef):
 
crashFront - удар спереди.
 
2 Оценка тяжести ДТП (SevereCrashEstimation): TRUE.

Эталонный набор N 2 
	Нет 
	Нет

Эталонный набор N 3 
	Да 
	1 Тип аварии (CrashDef):
 
crashSide - удар сбоку.
 
2 Оценка тяжести ДТП (SevereCrashEstimation): TRUE.

Эталонный набор N 4 
	Нет 
	Нет

CrashDef - имя блока данных по ГОСТ Р 54620 (таблица В.2 (приложение В)), характеризующего тип аварии.
 
SevereCrashEstimation - имя блока данных по ГОСТ Р 54620 (таблица В.2 (приложение В)), характеризующего степень тяжести ДТП.
 
TRUE - значение параметра, характеризующего существенную вероятность угрозы жизни и здоровью людей, находящихся в кабине ТС.

6.5.3.5 Повторить действия по пунктам 6.5.3.2-6.5.3.4 для очередного эталонного набора данных, указанного в таблице 6.
 
6.5.3.6 АС считается выдержавшей испытания на проверку соответствия алгоритма расчета показателя тяжести ДТП требованиям ГОСТ Р 54620, если в ходе испытаний реакция АС на поступившие эталонные данные соответствует приведенной в таблице 7.

      6.6 Проверка возможностей автомобильной системы вызова экстренных оперативных служб по автоматическому определению момента аварии при натурных испытаниях 
6.6.1 Испытания проводят с целью проверки возможностей АС, установленной на транспортное средство соответствующей категории в конфигурации дополнительного оборудования, на соответствие требованиям [1 (подпункт 17.2 приложения 3)] по автоматическому определению события аварии и передаче МНД при проведении испытаний, предусмотренных:
 
- Правилами ЕЭК ООН [3] и [4] - для ТС категории М1;
 
- Правилами ЕЭК ООН [4] и [5] - для ТС категории N1.
 
Примечание - Имеются в виду требования автоматического срабатывания АС по сигналу от датчиков систем (устройств) определения события аварии, не относящихся к системам пассивной безопасности ТС.
 
6.6.2 При проведении испытаний, указанных в 6.6.1, также оцениваются на соответствие требованиям ГОСТ Р 54620 (раздел 6) следующие функциональные возможности АС:
 
- распознавание типа аварии (фронтальное (лобовое) столкновение, боковое столкновение);
 
- оценка тяжести ДТП, если указанная функция поддерживается АС;
 
- запись и передача профиля ускорения при ДТП, если указанная функция поддерживается АС.
 
Примечания:
 
1 Способность АС по распознаванию фронтального (лобового) столкновения оценивается при проведении испытаний, предусмотренных Правилами ЕЭК ООН [3] и [5].
 
2 Способность АС по распознаванию бокового столкновения оценивается при проведении испытаний, предусмотренных Правилами ЕЭК ООН [4].
 
3 Информация о поддерживаемых функциях АС, представленных на испытания, должна быть отражена в общем техническом описании типа АС (см. 4.7).
 
4 Функция записи и передачи профиля ускорений является обязательной для АС, не поддерживающих функцию оценки тяжести при ДТП.
 
6.6.3 В зависимости от предназначения АС испытания проводят на транспортных средствах категорий М1 или N1, из числа указанных в общем техническом описании типа АС (см. раздел 4 таблицы 1).
 
6.6.4 Испытания по проверке указанных в 6.6.1 и 6.6.2 функциональных возможностей АС рекомендуется совмещать с испытаниями ТС, указанными в 6.6.3, на соответствие требованиям Правил ЕЭК ООН [3], [4], [5] при проведении одобрения типа соответствующих категорий ТС согласно [1].
 
Примечание - Решение по возможности совмещения испытаний должно быть согласовано с производителем ТС и органом по сертификации, проводящим работы по одобрению типа ТС.
 
6.6.5 При наличии технической возможности испытания АС проводятся на ТС, представляемом заявителем.
 
6.6.6 Требования к транспортному средству, используемому при испытаниях АС
 
6.6.6.1 Транспортное средство, представляемое на испытания, должно соответствовать общим требованиям к испытуемым транспортным средствам, установленным соответствующими Правилами ЕЭК ООН [3], [4], [5], включая оснащение подушкой (подушками).
 
6.6.6.2 Транспортное средство должно быть оснащено АС, установленной согласно указаниям, приведенным в руководстве по установке и настройке АС.
 
Примечание - Оснащение транспортного средства АС подразумевает и установку антенны ГНСС и антенны для коммуникационного модуля GSM/UMTS.
 
6.6.6.3 Если установка АС на ТС осуществляется непосредственно в ИЛ, проводящей испытания ТС, то после установки должны быть проведены работы по настройке (калибровке) ДАИ в соответствии с указаниями, приведенными в руководстве по установке и настройке АС.
 
Примечание - При проведении настроечных работ АС должна находиться в пассивном режиме в соответствии с ГОСТ Р 54620 (раздел 7).
 
6.6.6.4 Если ТС представлено на испытания с уже установленной АС, то должны быть представлены документы, подтверждающие факт того, что работы по установке и настройке АС проведены в соответствии с требованиями изготовителя АС.
 
6.6.6.5 Транспортное средство должно быть оснащено эталонным трехосевым датчиком ускорений (см. таблицу 3), установленным в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52721 (подраздел 6.5).
 
6.6.6.6 Транспортное средство должно быть оснащено устройством, позволяющем осуществлять видео- и аудиозапись в салоне ТС. Указанное устройство должно быть размещено таким образом, чтобы в зоне съемки находился оптический индикатор состояния АС. Технические характеристики и способ крепления устройства должны позволять осуществление видео- и аудиозаписи в момент и после столкновения ТС.
 
6.6.7 Испытания проводят в условиях, определяемых соответствующими Правилами ЕЭК ООН [3], [4], [5].
 
6.6.8 Если место проведения испытаний, предусмотренных Правилами ЕЭК ООН [3], [4], [5], применительно к конкретной ИЛ, проводящей испытания, не обладает экранирующими свойствами, АС при испытаниях работает по реальным сигналам ГНСС. В противном случае используется имитатор сигналов ГНСС.
 
6.6.9 Перед поведением натурных испытаний по 6.6.11 и 6.6.12 должны быть успешно проведены операции проверок по 6.1 и 6.2.
 
6.6.10 При проведении натурных испытаний по 6.6.11 и 6.6.12 АС должна находиться в режиме "ЭРА" по ГОСТ Р 54620 (раздел 7).
 
6.6.11 Порядок проведения испытаний АС при испытаниях ТС, предусмотренных Правилами ЕЭК ООН в случае лобового столкновения
 
6.6.11.1 Испытания транспортных средств категории М1, оснащенных АС, при лобовом столкновении осуществляются в соответствии с Правилами ЕЭК ООН [3].
 
Примечание - Имеются в виду транспортные средства категории М1, на которые распространяется действие Правил ЕЭК ООН [3].
 
6.6.11.2 Испытания транспортных средств категории N1, оснащенных АС, при лобовом столкновении осуществляется в соответствии с Правилами ЕЭК ООН [5].
 
Примечание - Имеются в виду транспортные средства категории М1, на которые распространяется действие указанных Правил ЕЭК ООН [5].
 
6.6.11.3 До начала движения ТС проверить, что АС находится в режиме "ЭРА" и работоспособна в части возможности передачи МНД о ДТП, для чего выполнить операции по 6.3.4.6-6.3.4.12. После чего снова перевести АС в режим "ЭРА".
 
6.6.11.4 После столкновения ТС с препятствием (при испытаниях по [3]) или барьером (при испытаниях по [5]) с использованием интерфейса пользователя эмулятора системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и в соответствии с ГОСТ Р 55530 (подраздел 6.1.1) проверить следующее:
 
а) сообщение об аварии поступило, переданный МНД сформирован в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54620 (приложение В), включая требуемое значение идентификатора автоматического срабатывания АС по ГОСТ Р 54620 (пункт 9.1.2);
 
б) в переданном МНД значение параметра CrashDef по ГОСТ Р 54620 (таблица В.2 (приложение В)), характеризующего тип аварии, соответствует приведенному в таблице 4 для типа аварии "фронтальное (лобовое) столкновение";
 
в) если АС поддерживает функцию оценки тяжести ДТП, то оценка тяжести ДТП присутствует в виде дополнительных данных в составе переданного МНД в соответствии с ГОСТ Р 54620 (приложение В). При этом значение параметра SevereCrashEstimation должно равняться TRUE согласно требованиям ГОСТ Р 54620 (таблица В.2 (приложение В), что соответствует тяжелой аварии с учетом реально достигаемых при испытаниях по Правилам ЕЭК ООН [3] и [5] перегрузок;
 
г) установленные на ТС подушки безопасности сработали.
 
6.6.11.5 Если АС поддерживает функцию передачи профиля ускорений при ДТП, с использованием интерфейса пользователя эмулятора системы "ЭРА-ГЛОНАСС" направить запрос к АС на передачу профиля ускорений в рамках установленного при автоматическом срабатывании АС соединения по каналу подвижной радиотелефонной связи.
 
Примечание - Функция записи профиля ускорений является обязательной для АС, не поддерживающих функцию оценки тяжести при ДТП.
 
6.6.11.6 На основе анализа результатов измерений, полученных с помощью установленного на испытуемом ТС эталонного акселерометра и обработанных в соответствии с [6], определить максимальные (по осям транспортного средства) значения ускорений, достигнутые при столкновении.
 
6.6.11.7 При получении от АС ответного сообщения (в режиме пакетной передачи данных) проверить, что максимальное значение ускорения, определенное АС и содержащееся в переданных данных, соответствует показаниям эталонного датчика с погрешностью не более 10% согласно ГОСТ Р 54620 (пункт 6.8.4).
 
Проверить, что продолжительность и частота записей профиля ускорений соответствует требованиям, установленным в ГОСТ Р 54620 (пункты 6.8.2-6.8.4).
 
6.6.11.8 На основе анализа материалов видео- и аудиозаписи, полученных с использованием установленного на ТС устройства (см. 6.6.6.6), проверить следующее:
 
а) при осуществлении передачи МНД в режиме "Экстренный вызов" АС произвела оповещение, предназначенное для лиц, находящихся в салоне (кабине) ТС, о передаче МНД посредством использования оптического индикатора состояния АС и воспроизведения соответствующего звукового сигнала или голосовой подсказки согласно требованиям ГОСТ Р 54620 (подпункт 7.5.3.6);
 
б) после передачи МНД перед подключением голосового канала АС произвела оповещение, предназначенное для лиц, находящихся в салоне (кабине) ТС, об осуществлении подключения голосового канала посредством воспроизведения соответствующего звукового сигнала или голосовой подсказки согласно требованиям ГОСТ Р 54620 (подпункт 7.5.3.7);
 
в) после осуществления подключения голосового канала АС произвела оповещение, предназначенное для лиц, находящихся в салоне (кабине) ТС, о подключении голосового канала посредством использования оптического индикатора состояния АС согласно требованиям ГОСТ Р 54620 (подпункт 7.5.3.8);
 
г) при осуществлении дозвона (инициированного с использованием интерфейса пользователя эмулятора системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в рамках установленного при автоматическом срабатывании АС соединения) АС произвела оповещение, предназначенное для лиц, находящихся в салоне (кабине) ТС, об осуществлении дозвона посредством использования оптического индикатора состояния АС и воспроизведения соответствующего звукового сигнала или голосовой подсказки АС согласно требованиям ГОСТ Р 54620 (подпункт 7.5.3.5).
 
6.6.11.9 После получения подтверждения согласно перечислению г) 6.6.11.8 одному из испытателей занять место в салоне ТС и осуществить двустороннюю голосовую связь с другим испытателем, находящимся у эмулятора системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и имитирующим действия оператора экстренной оперативной службы, в целях проверки соответствия АС требованиям [1 (подпункт 17.2.2 (приложение 3))].
 
6.6.11.10 Зафиксировать результаты испытаний по 6.6.11.3-6.6.11.9 в протоколе испытаний.
 
6.6.11.11 АС считается выдержавшей испытания, предусмотренные Правилами ЕЭК ООН [3] и [5] при лобовом столкновении, а также соответствующей по функциональным возможностям требованиям ГОСТ Р 54620 (раздел 6) при данном виде столкновения, если:
 
а) в ходе испытаний:
 
- МНД корректно сформирован и передан в автоматическом режиме;
 
- тип аварии "лобовое столкновение" однозначно определен АС;
 
- оценка тяжести ДТП проведена в соответствии с реализованными в АС критериями, отраженными в общем техническом описании типа АС, и указанные данные успешно переданы в составе МНД (только для АС, поддерживающих функцию оценки тяжести ДТП);
 
- передача профиля ускорения при ДТП осуществлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54620 (пункты 6.8.2-6.8.4), и ускорения ТС по трем его осям определены с погрешностью не более 10% (только для АС, не поддерживающих функцию оценки тяжести ДТП);
 
- своевременно осуществлены установленным способом оповещения, предназначенные для лиц, находящихся в салоне (кабине) ТС, согласно требованиям ГОСТ Р 54620 (подпункты 7.5.3.5-7.5.3.8);
 
б) после проведения испытаний АС сохранила работоспособность и обеспечила двустороннюю связь с экстренными оперативными службами согласно требованиям [1 (подпункт 17.2.2 (приложение 3)].
 
Примечание - Автоматическое срабатывание АС и оценка тяжести ДТП при испытаниях на лобовое столкновение должны рассматриваться во взаимосвязи с фактом срабатывания подушки (подушек) безопасности ТС.
 
6.6.12 Порядок проведения испытаний АС при испытаниях ТС, предусмотренных Правилами ЕЭК ООН в случае бокового столкновения
 
6.6.12.1 Испытания транспортных средств категорий, оснащенных АС, при боковом столкновении осуществляются в соответствии с Правилами ЕЭК ООН [4].
 
Примечание - Имеются в виду транспортные средства категории М1 и N1, на которые распространяется действие Правил ЕЭК ООН [4].
 
6.6.12.2 Проверить, что обеспечена возможность осуществления экстренного вызова в автоматическом режиме и передачи профиля ускорений (если эта функция поддерживается АС) при выключенном зажигании. С этой целью проверить установочные параметры IGNITION_OFF_FOLLOW_UP_TIME1 и IGNITION_OFF_FOLLOW_UP_TIME2, характеризующие промежуток времени, в течение которого осуществляются соответственно запись профиля ускорения при ДТП и определение события аварии при выключенном зажигании. Значения указанных параметров должны соответствовать установленным в ГОСТ Р 54620 (таблица А.1 (приложение А)).
 
Примечание - В соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН [4 (приложение 3)] при проведении испытаний, предусмотренных указанными Правилами, ТС должно находиться в неподвижном состоянии с выключенным зажиганием.
 
6.6.12.3 До начала нанесения удара по испытуемому ТС проверить, что АС находится в режиме "ЭРА" и работоспособна в части возможности передачи МНД о ДТП, для чего выполнить операции по 6.3.4.6-6.3.4.12. После чего снова перевести АС в режим "ЭРА".
 
6.6.12.4 После нанесения по ТС удара подвижным деформирующим барьером, имитирующего боковое столкновение, с использованием интерфейса пользователя эмулятора системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и в соответствии с ГОСТ Р 55530 (пункт 6.1.1) проверить следующее:
 
а) сообщение об аварии поступило, переданный МНД корректно сформирован, соответствует требованиям ГОСТ Р 54620 (приложение В), включая требуемое значение идентификатора автоматического срабатывания АС по ГОСТ Р 54620 (пункт 9.1.2);
 
б) в переданном МНД значение параметра CrashDef по ГОСТ Р 54620 (таблица В.2 (приложение В)), характеризующего тип аварии, соответствует значению, приведенному в таблице 4 для типа аварии "боковое столкновение";
 
в) если АС поддерживает функцию оценки тяжести ДТП, то оценка тяжести ДТП присутствует в виде дополнительных данных в составе переданного МНД в соответствии с ГОСТ Р 54620 (приложение В). При этом значение параметра SevereCrashEstimation должно равняться TRUE согласно требованиям ГОСТ Р 54620 (таблица В.2 приложения В), что соответствует тяжелой аварии, с учетом реально достигаемых при испытаниях по Правилам ЕЭК ООН [4] перегрузок;
 
г) установленные на ТС подушки безопасности сработали.
 
6.6.12.5 Выполнить испытания по 6.6.11.5-6.6.11.9.
 
6.6.12.6 Зафиксировать результаты испытаний по 6.6.12.2-6.6.12.5 в протоколе испытаний.
 
6.6.12.7 АС считается выдержавшей испытания, предусмотренные Правилами ЕЭК ООН [4] при боковом столкновении, также соответствующей по функциональным возможностям требованиям ГОСТ Р 54620 (раздел 6) при данном виде столкновения, если:
 
а) в ходе испытаний:
 
- МНД корректно сформирован и передан в автоматическом режиме;
 
- тип аварии "боковое столкновение" однозначно определен АС;
 
- оценка тяжести ДТП проведена в соответствии с реализованными в АС критериями, отраженными в общем техническом описании типа АС, и указанные данные успешно переданы в составе МНД (только для АС, поддерживающих функцию оценки тяжести ДТП);
 
- передача профиля ускорения при ДТП осуществлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54620 (пункты 6.8.2-6.8.4), и ускорения ТС по трем его осям определены с погрешностью не более 10% (только для АС, не поддерживающих функцию оценки тяжести ДТП);
 
б) после проведения испытаний АС сохранила работоспособность и обеспечила двустороннюю связь с экстренными оперативными службами согласно требованиям [1 (подпункт 17.2.2 приложения 3)].
 
Примечание - Автоматическое срабатывание АС и оценка тяжести ДТП при испытаниях на боковое столкновение должны рассматриваться во взаимосвязи с фактом срабатывания подушки (подушек) безопасности ТС.
 
Приложение А
 (рекомендуемое) 

 Форма акта отбора образцов 
     
 АКТ
 отбора образцов 
																			
(наименование продукции) 

	

1. Наименование предприятия, изготовившего продукцию 

  

2. Наименование организации (подразделения), 
	
где отбиралась продукция 

  

3. Наименование вида продукции 

  
	(серийный выпуск или партия определенного 

	
  
	, размер партии 

	
размера, или единица продукции), 

	  

	
4. Наименование документа, по которому изготовлена продукция 

  

5. Цель направления продукции на испытания 

  

  

6. Место отбора образцов 
	  
	дата 

  

	  
	
N образцов 

  

7. Результат наружного осмотра образцов 

  

8. N документа 

  

и дата сдачи-приемки образцов в ИЛ 

  

9. Образцы отобраны методом наибольшей объективности по ГОСТ 18321-78* 
	
________________ 
* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ 18321-73. - Примечание изготовителя базы данных. 

10. Образцы упакованы 
	  
	и опломбированы. 

	(упаковка или транспортная тара) 

  
	
11. Дата отправки образцов в ИЛ 

  

12. Образцы отправлены в ИЛ 

  
	(нарочным, по почте и др.) 

	
Представитель заявителя 
	Представитель испытательной лаборатории 

	  

	  

	  

	

	  

	  

(подпись) 
	  
	(расшифровка подписи) 
	  
	(подпись) 
	  
	(расшифровка подписи) 

     
       
Приложение Б
 (обязательное) 

 Структурная схема соединений для испытаний автомобильной системы вызова экстренных оперативных служб по определению момента аварии 

    
_______________ 
В случае, когда на монтажной плате размещен ДАИ, конструктивно не входящий в состав блока АС.
 
При проведении испытаний с использованием имитатора ГНСС и ЭС антенны не подключаются.
 
ИА подключается только при испытаниях, указанных в 6.5.
 
Маг - аудиосистема ТС; Мик - микрофон; Дин - динамик; БИП - блок интерфейса пользователя АС; ДАИ - блок датчика аварии; АГ - антенна ГНСС; AG - антенна GSM/UMTS; БП - блок питания (12/24 В); БС - блок сопряжения; ЭС - эмулятор системы "ЭРА-ГЛОНАСС"; ИА - имитатор аварии; 1 - кабель питания; 2 - цепь зажигания 
     
 Рисунок Б.1 - Схема подключения монтажной платы к компонентам АС, периферийному и испытательному оборудованию 

Приложение В
 (обязательное) 

 Эталонные наборы данных 
В.1 Эталонный набор данных N 1
 
Таблица В.1.1 - Основные параметры эталонного набора данных N 1

Тип аварии 
	Фронтальное (лобовое) столкновение (удар спереди)

Показатель (по ГОСТ Р 54620)
 
	Больше (равно) 1,8 
	
Описание направлений
 (система координат в соответствии с [3]) 
	Ускорение назад (замедление) - ось "+"
 
Ускорение вперед - ось "-"
 
Ускорение вправо - ось "+"
 
Ускорение влево - ось "-"
 
Ускорение вверх - ось "+"
 
Ускорение вниз - ось "-"

Период записи профиля ускорений, с 
	7,5

Число измерений 
	750

Единица измерений профиля ускорений 
	g
 (ускорение свободного падения)

Частота отсчетов, Гц
 
	100 

Таблица В.1.2 - Профиль ускорений для эталонного набора данных N 1
 
Перегрузка (ускорение) в g 
				
Порядковый номер измерения 
	Измеренное значение ускорения 

	

	
	
1
 
	0,120 
	0,140 
	0,320 
	
2
 
	0,000 
	-0,110 
	0,140 
	
3
 
	0,120 
	0,180 
	0,210 
	
4
 
	0,000 
	0,070 
	0,110 
	
5
 
	0,060 
	0,110 
	0,210 
	
6
 
	-0,060 
	0,000 
	0,020 
	
7
 
	0,060 
	0,350 
	0,160 
	
8
 
	0,060 
	0,040 
	0,020 
	
9
 
	0,120 
	0,280 
	0,020 
	
10
 
	0,000 
	-0,040 
	0,020 
	
11
 
	0,000 
	0,350 
	0,140 
	
12
 
	0,000 
	0,000 
	-0,080 
	
13
 
	0,180 
	0,250 
	-0,050 
	
14
 
	0,230 
	0,280 
	-0,050 
	
15
 
	0,290 
	0,140 
	-0,080 
	
16
 
	0,290 
	0,320 
	-0,050 
	
17
 
	0,230 
	0,390 
	-0,080 
	
18
 
	0,230 
	0,560 
	-0,010 
	
19
 
	0,000 
	-0,350 
	-0,160 
	
20
 
	0,180 
	0,670 
	-0,080 
	
21
 
	0,230 
	-0,180 
	-0,190 
	
22
 
	0,230 
	0,490 
	-0,100 
	
23
 
	0,120 
	-0,180 
	-0,190 
	
24
 
	0,290 
	0,390 
	-0,190 
	
25
 
	0,230 
	0,280 
	-0,210 
	
26
 
	0,120 
	0,210 
	-0,030 
	
27
 
	0,230 
	-0,140 
	-0,120 
	
28
 
	0,230 
	0,280 
	-0,210 
	
29
 
	0,230 
	0,000 
	-0,140 
	
30
 
	0,180 
	0,140 
	-0,100 
	
31
 
	0,350 
	-0,070 
	-0,210 
	
32
 
	0,290 
	0,070 
	-0,190 
	
33
 
	0,120 
	0,250 
	-0,190 
	
34
 
	0,120 
	-0,180 
	-0,010 
	
35
 
	0,180 
	0,110 
	-0,100 
	
36
 
	0,350 
	-0,180 
	-0,160 
	
37
 
	0,290 
	0,250 
	-0,140 
	
38
 
	0,180 
	-0,320 
	-0,100 
	
39
 
	0,350 
	-0,040 
	-0,120 
	
40
 
	0,290 
	-0,040 
	-0,080 
	
41
 
	0,180 
	0,390 
	-0,190 
	
42
 
	0,230 
	-0,280 
	-0,010 
	
43
 
	0,410 
	0,350 
	0,020 
	
44
 
	0,120 
	0,110 
	-0,160 
	
45
 
	0,060 
	0,040 
	0,140 
	
46
 
	0,060 
	-0,070 
	0,060 
	
47
 
	0,180 
	0,000 
	-0,030 
	
48
 
	0,180 
	0,250 
	-0,080 
	
49
 
	0,060 
	0,000 
	-0,050 
	
50
 
	0,060 
	0,000 
	0,110 
	
51
 
	0,120 
	0,110 
	-0,050 
	
52
 
	0,180 
	0,420 
	0,020 
	
53
 
	0,120 
	-0,390 
	0,090 
	
54
 
	0,230 
	0,530 
	0,040 
	
55
 
	0,000 
	-0,110 
	-0,100 
	
56
 
	0,410 
	0,070 
	0,290 
	
57
 
	0,230 
	-0,180 
	0,160 
	
58
 
	0,120 
	0,280 
	0,160 
	
59
 
	0,230 
	-0,040 
	0,060 
	
60
 
	0,060 
	0,280 
	0,090 
	
61
 
	0,120 
	-0,070 
	0,140 
	
62
 
	0,120 
	0,140 
	0,060 
	
63
 
	0,230 
	0,600 
	0,090 
	
64
 
	0,230 
	0,180 
	-0,140 
	
65
 
	0,470 
	0,460 
	-0,050 
	
66
 
	0,410 
	0,320 
	0,020 
	
67
 
	0,180 
	0,770 
	0,140 
	
68
 
	0,000 
	-0,770 
	0,020 
	
69
 
	0,410 
	0,700 
	0,190 
	
70
 
	0,180 
	0,320 
	-0,290 
	
71
 
	0,000 
	0,000 
	-0,010 
	
72
 
	0,230 
	0,420 
	0,020 
	
73
 
	0,350 
	0,110 
	-0,190 
	
74
 
	0,410 
	0,530 
	0,110 
	
75
 
	0,290 
	-0,110 
	-0,050 
	
76
 
	0,410 
	0,350 
	0,160 
	
77
 
	0,350 
	-0,070 
	-0,120 
	
78
 
	0,230 
	0,350 
	-0,010 
	
79
 
	0,180 
	-0,070 
	0,020 
	
80
 
	0,230 
	0,490 
	-0,030 
	
81
 
	0,230 
	0,250 
	-0,010 
	
82
 
	0,290 
	0,140 
	-0,030 
	
83
 
	0,120 
	-0,140 
	-0,010 
	
84
 
	0,410 
	0,600 
	-0,100 
	
85
 
	-0,120 
	0,490 
	-0,010 
	
86
 
	0,120 
	-0,110 
	-0,120 
	
87
 
	0,470 
	0,700 
	-0,080 
	
88
 
	0,230 
	-0,770 
	-0,050 
	
89
 
	0,290 
	-0,210 
	-0,080 
	
90
 
	0,180 
	-0,350 
	-0,010 
	
91
 
	0,350 
	0,070 
	0,020 
	
92
 
	0,350 
	0,180 
	-0,050 
	
93
 
	0,470 
	0,110 
	-0,050 
	
94
 
	0,350 
	0,070 
	-0,080 
	
95
 
	0,230 
	-0,040 
	-0,010 
	
96
 
	0,410 
	-0,040 
	0,110 
	
97
 
	0,290 
	-0,070 
	-0,010 
	
98
 
	0,290 
	-0,250 
	-0,010 
	
99
 
	0,230 
	-0,180 
	-0,010 
	
100
 
	0,120 
	-0,320 
	-0,010 
	
101
 
	0,120 
	-0,110 
	0,020 
	
102
 
	0,410 
	0,070 
	0,020 
	
103
 
	0,230 
	-0,280 
	0,020 
	
104
 
	0,290 
	0,320 
	0,090 
	
105
 
	0,290 
	0,000 
	0,040 
	
106
 
	0,350 
	0,420 
	0,110 
	
107
 
	0,290 
	-0,070 
	-0,080 
	
108
 
	0,230 
	0,070 
	0,040 
	
109
 
	0,120 
	-0,180 
	0,190 
	
110
 
	0,060 
	0,180 
	0,160 
	
111
 
	0,120 
	-0,320 
	0,020 
	
112
 
	0,230 
	0,140 
	0,020 
	
113
 
	0,180 
	0,070 
	-0,100 
	
114
 
	0,180 
	0,350 
	0,020 
	
115
 
	0,290 
	-0,210 
	-0,050 
	
116
 
	0,530 
	0,530 
	-0,100 
	
117
 
	0,530 
	0,250 
	-0,050 
	
118
 
	0,290 
	0,460 
	0,090 
	
119
 
	0,180 
	0,000 
	-0,120 
	
120
 
	0,290 
	0,320 
	-0,030 
	
121
 
	0,230 
	-0,110 
	-0,120 
	
122
 
	0,350 
	0,490 
	-0,100 
	
123
 
	0,230 
	0,110 
	-0,050 
	
124
 
	0,120 
	0,460 
	-0,010 
	
125
 
	0,120 
	0,320 
	0,020 
	
126
 
	0,230 
	0,210 
	-0,030 
	
127
 
	0,470 
	0,490 
	-0,030 
	
128
 
	0,590 
	0,140 
	-0,210 
	
129
 
	0,350 
	0,350 
	-0,010 
	
130
 
	0,180 
	-0,070 
	0,020 
	
131
 
	0,180 
	0,420 
	-0,010 
	
132
 
	0,230 
	0,000 
	0,020 
	
133
 
	0,120 
	0,390 
	-0,080 
	
134
 
	0,120 
	-0,110 
	-0,100 
	
135
 
	0,350 
	0,490 
	-0,050 
	
136
 
	0,290 
	-0,180 
	-0,050 
	
137
 
	0,410 
	0,210 
	-0,010 
	
138
 
	0,290 
	0,070 
	-0,030 
	
139
 
	0,290 
	0,000 
	-0,120 
	
140
 
	0,290 
	0,460 
	-0,030 
	
141
 
	0,350 
	-0,140 
	-0,140 
	
142
 
	0,290 
	0,490 
	-0,030 
	
143
 
	0,290 
	-0,420 
	-0,050 
	
144
 
	0,530 
	0,320 
	-0,010 
	
145
 
	0,350 
	0,140 
	-0,080 
	
146
 
	0,230 
	0,000 
	-0,010 
	
147
 
	0,230 
	0,320 
	0,040 
	
148
 
	0,350 
	-0,320 
	-0,100 
	
149
 
	0,410 
	0,250 
	-0,010 
	
150
 
	0,290 
	-0,320 
	-0,080 
	
151
 
	0,230 
	0,210 
	0,040 
	
152
 
	0,230 
	0,000 
	-0,030 
	
153
 
	0,470 
	0,140 
	-0,010 
	
154
 
	0,350 
	-0,070 
	-0,080 
	
155
 
	0,470 
	0,140 
	0,040 
	
156
 
	0,410 
	-0,140 
	0,090 
	
157
 
	0,410 
	0,110 
	0,020 
	
158
 
	0,470 
	-0,210 
	0,020 
	
159
 
	0,410 
	0,000 
	0,020 
	
160
 
	0,180 
	-0,070 
	0,020 
	
161
 
	0,230 
	0,000 
	0,020 
	
162
 
	0,230 
	0,000 
	0,040 
	
163
 
	0,470 
	0,140 
	-0,050 
	
164
 
	0,410 
	0,000 
	-0,080 
	
165
 
	0,290 
	0,280 
	-0,050 
	
166
 
	0,290 
	0,070 
	-0,100 
	
167
 
	0,230 
	-0,070 
	-0,080 
	
168
 
	0,410 
	0,140 
	-0,100 
	
169
 
	0,290 
	0,110 
	-0,080 
	
170
 
	0,120 
	0,040 
	0,020 
	
171
 
	0,180 
	0,180 
	-0,010 
	
172
 
	0,290 
	0,530 
	-0,100 
	
173
 
	0,230 
	0,180 
	0,040 
	
174
 
	0,230 
	0,560 
	0,040 
	
175
 
	0,000 
	-0,180 
	-0,190 
	
176
 
	0,230 
	0,560 
	0,020 
	
177
 
	0,180 
	-0,350 
	-0,030 
	
178
 
	0,120 
	0,320 
	0,040 
	
179
 
	0,120 
	0,280 
	-0,160 
	
180
 
	0,180 
	0,000 
	-0,050 
	
181
 
	0,230 
	0,140 
	-0,010 
	
182
 
	0,060 
	0,210 
	-0,030 
	
183
 
	0,000 
	0,040 
	-0,030 
	
184
 
	0,290 
	0,180 
	0,040 
	
185
 
	0,180 
	0,070 
	-0,160 
	
186
 
	0,180 
	0,320 
	-0,250 
	
187
 
	0,060 
	0,320 
	-0,230 
	
188
 
	0,230 
	0,180 
	-0,310 
	
189
 
	0,530 
	0,210 
	-0,270 
	
190
 
	0,120 
	0,180 
	-0,160 
	
191
 
	0,230 
	0,210 
	-0,010 
	
192
 
	0,350 
	-0,180 
	-0,140 
	
193
 
	0,590 
	0,460 
	-0,120 
	
194
 
	0,230 
	0,180 
	-0,160 
	
195
 
	0,060 
	0,320 
	-0,100 
	
196
 
	0,410 
	0,070 
	-0,080 
	
197
 
	0,470 
	0,490 
	-0,080 
	
198
 
	0,470 
	0,210 
	0,020 
	
199
 
	0,180 
	0,070 
	-0,030 
	
200
 
	0,230 
	0,040 
	0,110 
	
201
 
	0,230 
	0,040 
	-0,030 
	
202
 
	0,470 
	0,070 
	-0,010 
	
203
 
	0,350 
	-0,140 
	-0,030 
	
204
 
	0,290 
	0,390 
	0,140 
	
205
 
	0,290 
	-0,180 
	0,090 
	
206
 
	0,410 
	0,420 
	0,090 
	
207
 
	0,470 
	-0,140 
	0,060 
	
208
 
	0,290 
	0,980 
	0,110 
	
209
 
	0,290 
	-0,390 
	0,140 
	
210
 
	0,290 
	0,350 
	0,090 
	
211
 
	0,470 
	-0,110 
	-0,030 
	
212
 
	0,410 
	0,390 
	0,060 
	
213
 
	0,290 
	-0,250 
	0,140 
	
214
 
	0,410 
	0,070 
	0,090 
	
215
 
	0,470 
	0,110 
	0,160 
	
216
 
	0,530 
	-0,110 
	0,060 
	
217
 
	0,290 
	0,180 
	0,060 
	
218
 
	0,410 
	0,000 
	0,040 
	
219
 
	0,640 
	0,350 
	-0,010 
	
220
 
	0,530 
	0,000 
	0,040 
	
221
 
	0,530 
	0,110 
	0,140 
	
222
 
	0,350 
	0,070 
	0,140 
	
223
 
	0,410 
	0,040 
	0,040 
	
224
 
	0,290 
	-0,110 
	0,020 
	
225
 
	0,530 
	0,000 
	0,020 
	
226
 
	0,350 
	0,000 
	-0,080 
	
227
 
	0,290 
	0,070 
	0,040 
	
228
 
	0,350 
	-0,040 
	0,090 
	
229
 
	0,470 
	0,070 
	0,060 
	
230
 
	0,410 
	0,070 
	-0,010 
	
231
 
	0,470 
	0,070 
	0,040 
	
232
 
	0,470 
	0,180 
	-0,010 
	
233
 
	0,410 
	0,110 
	-0,080 
	
234
 
	0,470 
	0,140 
	-0,050 
	
235
 
	0,350 
	0,110 
	-0,010 
	
236
 
	0,350 
	0,110 
	-0,050 
	
237
 
	0,230 
	0,070 
	-0,080 
	
238
 
	0,350 
	0,000 
	-0,100 
	
239
 
	0,530 
	0,070 
	-0,100 
	
240
 
	0,350 
	0,070 
	-0,120 
	
241
 
	0,350 
	0,040 
	-0,030 
	
242
 
	0,410 
	0,140 
	-0,050 
	
243
 
	0,410 
	0,140 
	-0,100 
	
244
 
	0,410 
	0,210 
	-0,080 
	
245
 
	0,410 
	0,180 
	-0,120 
	
246
 
	0,350 
	0,210 
	-0,140 
	
247
 
	0,350 
	0,210 
	-0,100 
	
248
 
	0,180 
	0,140 
	-0,100 
	
249
 
	0,000 
	0,140 
	-0,080 
	
250
 
	0,120 
	0,110 
	0,020 
	
251
 
	0,410 
	0,180 
	-0,140 
	
252
 
	0,640 
	0,140 
	-0,160 
	
253
 
	0,530 
	0,070 
	-0,120 
	
254
 
	0,350 
	0,070 
	-0,010 
	
255
 
	0,290 
	0,180 
	0,040 
	
256
 
	0,410 
	0,140 
	-0,050 
	
257
 
	0,060 
	-0,070 
	-0,010 
	
258
 
	0,470 
	0,320 
	-0,050 
	
259
 
	0,000 
	0,070 
	-0,100 
	
260
 
	1,170 
	0,320 
	0,690 
	
261
 
	-0,590 
	0,530 
	0,140 
	
262
 
	0,470 
	0,040 
	-0,290 
	
263
 
	-0,120 
	0,040 
	0,040 
	
264
 
	0,530 
	0,000 
	-0,140 
	
265
 
	0,470 
	0,280 
	0,040 
	
266
 
	0,640 
	0,140 
	0,190 
	
267
 
	0,290 
	0,110 
	-0,030 
	
268
 
	0,350 
	0,250 
	0,060 
	
269
 
	0,410 
	0,280 
	0,160 
	
270
 
	0,470 
	0,040 
	0,020 
	
271
 
	0,590 
	0,390 
	-0,100 
	
272
 
	0,180 
	0,040 
	0,090 
	
273
 
	0,230 
	0,070 
	-0,010 
	
274
 
	0,410 
	0,250 
	-0,030 
	
275
 
	0,470 
	0,180 
	0,040 
	
276
 
	0,410 
	0,140 
	0,020 
	
277
 
	0,230 
	0,070 
	-0,010 
	
278
 
	0,350 
	0,040 
	0,040 
	
279
 
	0,590 
	0,140 
	-0,080 
	
280
 
	0,290 
	0,070 
	-0,010 
	
281
 
	0,290 
	0,110 
	0,140 
	
282
 
	0,350 
	0,180 
	-0,030 
	
283
 
	0,530 
	0,000 
	-0,010 
	
284
 
	0,230 
	0,040 
	-0,010 
	
285
 
	0,350 
	0,110 
	-0,050 
	
286
 
	0,350 
	0,070 
	0,040 
	
287
 
	0,350 
	0,140 
	-0,080 
	
288
 
	0,350 
	0,180 
	-0,010 
	
289
 
	0,410 
	0,040 
	-0,030 
	
290
 
	0,410 
	0,070 
	-0,080 
	
291
 
	0,290 
	0,040 
	-0,080 
	
292
 
	0,350 
	0,070 
	-0,010 
	
293
 
	0,410 
	0,000 
	-0,140 
	
294
 
	0,350 
	0,070 
	-0,050 
	
295
 
	0,350 
	0,110 
	-0,030 
	
296
 
	0,230 
	0,040 
	-0,050 
	
297
 
	0,410 
	0,140 
	-0,050 
	
298
 
	0,180 
	0,040 
	-0,190 
	
299
 
	0,000 
	0,040 
	-0,160 
	
300
 
	0,410 
	0,110 
	-0,230 

      
Продолжение таблицы В.1.2 

Порядковый номер измерения 
	Измеренное значение ускорения 

	

	
	
301
 
	0,640 
	0,070 
	-0,350 
	
302
 
	0,410 
	0,070 
	-0,140 
	
303
 
	0,230 
	0,040 
	0,140 
	
304
 
	0,180 
	0,070 
	0,090 
	
305
 
	0,410 
	0,210 
	-0,120 
	
306
 
	0,640 
	0,070 
	-0,190 
	
307
 
	0,350 
	0,180 
	-0,050 
	
308
 
	0,230 
	0,280 
	-0,050 
	
309
 
	0,290 
	0,070 
	0,040 
	
310
 
	0,590 
	0,250 
	-0,010 
	
311
 
	0,590 
	0,110 
	0,020 
	
312
 
	0,350 
	0,040 
	0,060 
	
313
 
	0,230 
	0,140 
	0,020 
	
314
 
	0,410 
	0,110 
	0,020 
	
315
 
	0,700 
	0,180 
	0,090 
	
316
 
	0,530 
	0,250 
	0,110 
	
317
 
	0,230 
	0,040 
	0,210 
	
318
 
	0,290 
	0,140 
	0,090 
	
319
 
	0,350 
	0,000 
	-0,160 
	
320
 
	0,640 
	0,250 
	-0,100 
	
321
 
	0,290 
	0,180 
	-0,080 
	
322
 
	0,350 
	0,000 
	0,110 
	
323
 
	0,350 
	0,040 
	0,090 
	
324
 
	0,470 
	0,000 
	0,060 
	
325
 
	0,410 
	0,110 
	0,040 
	
326
 
	0,350 
	0,140 
	0,020 
	
327
 
	0,410 
	0,210 
	-0,010 
	
328
 
	0,410 
	0,140 
	0,020 
	
329
 
	0,530 
	0,110 
	0,040 
	
330
 
	0,470 
	0,140 
	0,060 
	
331
 
	0,530 
	0,110 
	0,190 
	
332
 
	0,640 
	0,180 
	0,160 
	
333
 
	0,590 
	0,070 
	0,060 
	
334
 
	0,120 
	0,070 
	0,110 
	
335
 
	0,180 
	0,210 
	-0,030 
	
336
 
	0,230 
	0,110 
	-0,210 
	
337
 
	0,590 
	0,460 
	-0,230 
	
338
 
	0,470 
	0,040 
	-0,100 
	
339
 
	0,230 
	0,070 
	-0,010 
	
340
 
	0,350 
	0,250 
	-0,030 
	
341
 
	0,470 
	0,280 
	-0,010 
	
342
 
	0,530 
	0,350 
	-0,050 
	
343
 
	0,290 
	0,180 
	-0,160 
	
344
 
	0,290 
	0,180 
	-0,100 
	
345
 
	0,350 
	0,210 
	-0,140 
	
346
 
	0,410 
	0,140 
	-0,120 
	
347
 
	0,590 
	0,140 
	0,040 
	
348
 
	0,410 
	0,140 
	0,060 
	
349
 
	0,290 
	0,000 
	0,110 
	
350
 
	0,590 
	0,110 
	0,110 
	
351
 
	0,530 
	0,210 
	-0,010 
	
352
 
	0,120 
	0,110 
	0,060 
	
353
 
	0,180 
	0,140 
	-0,030 
	
354
 
	0,350 
	0,000 
	-0,230 
	
355
 
	0,640 
	0,110 
	-0,210 
	
356
 
	0,350 
	0,070 
	-0,050 
	
357
 
	0,230 
	0,000 
	0,060 
	
358
 
	0,230 
	0,040 
	-0,030 
	
359
 
	0,470 
	0,070 
	-0,100 
	
360
 
	0,350 
	0,040 
	-0,160 
	
361
 
	0,350 
	0,070 
	-0,100 
	
362
 
	0,470 
	0,110 
	-0,160 
	
363
 
	0,180 
	0,110 
	-0,190 
	
364
 
	0,180 
	0,140 
	-0,080 
	
365
 
	0,290 
	0,070 
	0,040 
	
366
 
	0,350 
	0,140 
	-0,080 
	
367
 
	0,640 
	0,070 
	-0,030 
	
368
 
	0,700 
	0,070 
	0,020 
	
369
 
	0,290 
	0,040 
	-0,010 
	
370
 
	5,630 
	0,140 
	-0,190 
	
371
 
	3,160 
	-0,600 
	-0,830 
	
372
 
	16,760 
	-3,550 
	-0,970 
	
373
 
	12,890 
	1,480 
	1,390 
	
374
 
	23,850 
	4,110 
	0,060 
	
375
 
	24,000 
	6,610 
	6,240 
	
376
 
	24,000 
	-1,090 
	-0,540 
	
377
 
	24,000 
	7,590 
	0,980 
	
378
 
	24,000 
	3,660 
	0,940 
	
379
 
	24,000 
	-2,110 
	-0,310 
	
380
 
	9,670 
	0,600 
	0,400 
	
381
 
	5,270 
	-0,280 
	-0,030 
	
382
 
	4,100 
	-0,250 
	-0,960 
	
383
 
	2,290 
	0,210 
	-0,160 
	
384
 
	2,460 
	-0,600 
	-0,580 
	
385
 
	-0,120 
	-0,560 
	-0,540 
	
386
 
	-0,230 
	-0,460 
	-0,700 
	
387
 
	0,530 
	-0,950 
	-0,470 
	
388
 
	-0,530 
	-1,790 
	0,240 
	
389
 
	-1,470 
	-0,840 
	-0,310 
	
390
 
	-0,590 
	-1,550 
	-0,360 
	
391
 
	0,350 
	-1,200 
	-0,210 
	
392
 
	0,350 
	-0,600 
	-0,600 
	
393
 
	0,590 
	-0,670 
	-0,400 
	
394
 
	0,530 
	-1,020 
	-0,190 
	
395
 
	0,880 
	0,000 
	-0,290 
	
396
 
	1,460 
	-0,630 
	-0,310 
	
397
 
	0,940 
	-0,600 
	-0,290 
	
398
 
	0,000 
	-0,180 
	-0,010 
	
399
 
	-0,230 
	-0,980 
	-0,030 
	
400
 
	-0,530 
	-0,600 
	-0,160 
	
401
 
	-0,700 
	-1,060 
	-0,230 
	
402
 
	-0,410 
	-0,490 
	-0,050 
	
403
 
	-0,060 
	-0,560 
	-0,010 
	
404
 
	0,350 
	-0,460 
	0,020 
	
405
 
	0,470 
	-0,070 
	0,060 
	
406
 
	0,470 
	-0,280 
	-0,230 
	
407
 
	0,700 
	0,180 
	0,060 
	
408
 
	0,410 
	0,000 
	0,040 
	
409
 
	0,120 
	0,000 
	0,040 
	
410
 
	0,230 
	0,320 
	-0,030 
	
411
 
	-0,120 
	0,040 
	0,060 
	
412
 
	-0,060 
	0,180 
	0,190 
	
413
 
	-0,180 
	0,000 
	-0,030 
	
414
 
	0,000 
	0,320 
	0,020 
	
415
 
	0,120 
	0,040 
	0,020 
	
416
 
	0,290 
	0,320 
	0,090 
	
417
 
	0,350 
	0,140 
	-0,030 
	
418
 
	0,590 
	0,460 
	0,110 
	
419
 
	0,640 
	0,140 
	0,160 
	
420
 
	0,410 
	0,140 
	0,190 
	
421
 
	0,350 
	0,250 
	0,140 
	
422
 
	0,290 
	0,110 
	0,140 
	
423
 
	0,120 
	0,140 
	0,290 
	
424
 
	0,000 
	0,000 
	0,160 
	
425
 
	0,000 
	0,320 
	0,240 
	
426
 
	0,060 
	0,110 
	0,210 
	
427
 
	0,230 
	0,320 
	0,190 
	
428
 
	0,290 
	0,320 
	0,160 
	
429
 
	0,410 
	0,420 
	0,090 
	
430
 
	0,530 
	0,460 
	0,160 
	
431
 
	0,530 
	0,390 
	0,090 
	
432
 
	0,470 
	0,600 
	0,110 
	
433
 
	0,290 
	0,460 
	0,060 
	
434
 
	0,120 
	0,670 
	0,110 
	
435
 
	0,060 
	0,630 
	-0,010 
	
436
 
	0,000 
	0,700 
	-0,030 
	
437
 
	0,000 
	0,770 
	-0,080 
	
438
 
	0,230 
	0,840 
	-0,050 
	
439
 
	0,180 
	0,810 
	-0,030 
	
440
 
	0,230 
	0,810 
	-0,010 
	
441
 
	0,290 
	0,770 
	-0,010 
	
442
 
	0,290 
	0,600 
	-0,100 
	
443
 
	0,410 
	0,630 
	-0,030 
	
444
 
	0,350 
	0,490 
	-0,080 
	
445
 
	0,230 
	0,420 
	-0,050 
	
446
 
	0,180 
	0,460 
	-0,080 
	
447
 
	0,180 
	0,320 
	-0,100 
	
448
 
	0,120 
	0,250 
	-0,030 
	
449
 
	0,120 
	0,210 
	-0,050 
	
450
 
	0,120 
	0,110 
	-0,050 
	
451
 
	0,180 
	0,000 
	-0,080 
	
452
 
	0,230 
	0,110 
	-0,030 
	
453
 
	0,180 
	-0,110 
	-0,120 
	
454
 
	0,350 
	0,000 
	-0,050 
	
455
 
	0,410 
	-0,140 
	-0,080 
	
456
 
	0,350 
	-0,180 
	-0,030 
	
457
 
	0,350 
	-0,140 
	-0,100 
	
458
 
	0,230 
	-0,180 
	-0,050 
	
459
 
	0,180 
	-0,210 
	-0,030 
	
460
 
	0,120 
	-0,280 
	-0,080 
	
461
 
	0,120 
	-0,180 
	-0,080 
	
462
 
	0,180 
	-0,280 
	-0,120 
	
463
 
	0,230 
	-0,180 
	-0,030 
	
464
 
	0,230 
	-0,250 
	-0,080 
	
465
 
	0,350 
	-0,140 
	-0,030 
	
466
 
	0,290 
	-0,210 
	-0,050 
	
467
 
	0,290 
	-0,250 
	-0,030 
	
468
 
	0,290 
	-0,140 
	-0,050 
	
469
 
	0,290 
	-0,140 
	-0,050 
	
470
 
	0,180 
	-0,040 
	-0,050 
	
471
 
	0,180 
	-0,040 
	-0,050 
	
472
 
	0,120 
	0,000 
	-0,080 
	
473
 
	0,120 
	0,000 
	-0,050 
	
474
 
	0,120 
	0,110 
	-0,010 
	
475
 
	0,180 
	0,000 
	-0,010 
	
476
 
	0,230 
	0,110 
	-0,010 
	
477
 
	0,230 
	0,140 
	-0,010 
	
478
 
	0,230 
	0,140 
	-0,030 
	
479
 
	0,230 
	0,250 
	-0,030 
	
480
 
	0,230 
	0,210 
	-0,050 
	
481
 
	0,180 
	0,250 
	-0,030 
	
482
 
	0,180 
	0,250 
	-0,030 
	
483
 
	0,120 
	0,280 
	0,020 
	
484
 
	0,180 
	0,210 
	-0,010 
	
485
 
	0,180 
	0,280 
	0,020 
	
486
 
	0,180 
	0,210 
	-0,030 
	
487
 
	0,180 
	0,210 
	0,020 
	
488
 
	0,230 
	0,180 
	-0,030 
	
489
 
	0,180 
	0,180 
	-0,030 
	
490
 
	0,290 
	0,250 
	-0,010 
	
491
 
	0,290 
	0,140 
	-0,030 
	
492
 
	0,290 
	0,180 
	0,020 
	
493
 
	0,230 
	0,180 
	0,020 
	
494
 
	0,230 
	0,140 
	0,020 
	
495
 
	0,230 
	0,110 
	-0,010 
	
496
 
	0,180 
	0,180 
	-0,030 
	
497
 
	0,180 
	0,140 
	-0,010 
	
498
 
	0,180 
	0,180 
	-0,010 
	
499
 
	0,230 
	0,180 
	-0,030 
	
500
 
	0,230 
	0,140 
	-0,010 
	
501
 
	0,230 
	0,180 
	0,040 
	
502
 
	0,230 
	0,180 
	-0,030 
	
503
 
	0,230 
	0,210 
	-0,010 
	
504
 
	0,230 
	0,210 
	-0,010 
	
505
 
	0,180 
	0,250 
	-0,010 
	
506
 
	0,120 
	0,210 
	-0,010 
	
507
 
	0,180 
	0,250 
	-0,010 
	
508
 
	0,120 
	0,280 
	-0,030 
	
509
 
	0,180 
	0,210 
	-0,050 
	
510
 
	0,180 
	0,320 
	-0,030 
	
511
 
	0,180 
	0,250 
	-0,050 
	
512
 
	0,180 
	0,250 
	-0,010 
	
513
 
	0,230 
	0,280 
	-0,030 
	
514
 
	0,180 
	0,250 
	-0,050 
	
515
 
	0,180 
	0,280 
	-0,050 
	
516
 
	0,230 
	0,210 
	-0,050 
	
517
 
	0,180 
	0,210 
	-0,030 
	
518
 
	0,230 
	0,140 
	-0,010 
	
519
 
	0,230 
	0,140 
	-0,030 
	
520
 
	0,230 
	0,110 
	-0,030 
	
521
 
	0,230 
	0,110 
	-0,030 
	
522
 
	0,290 
	0,040 
	-0,050 
	
523
 
	0,230 
	0,040 
	-0,010 
	
524
 
	0,230 
	0,040 
	-0,080 
	
525
 
	0,230 
	0,040 
	-0,030 
	
526
 
	0,230 
	0,040 
	0,020 
	
527
 
	0,290 
	0,000 
	-0,050 
	
528
 
	0,230 
	0,000 
	0,020 
	
529
 
	0,290 
	-0,040 
	-0,030 
	
530
 
	0,230 
	-0,040 
	-0,010 
	
531
 
	0,180 
	-0,040 
	-0,030 
	
532
 
	0,230 
	0,000 
	0,020 
	
533
 
	0,180 
	-0,070 
	-0,050 
	
534
 
	0,180 
	0,000 
	-0,010 
	
535
 
	0,230 
	0,000 
	-0,010 
	
536
 
	0,230 
	0,000 
	-0,030 
	
537
 
	0,230 
	0,000 
	0,040 
	
538
 
	0,230 
	0,070 
	-0,010 
	
539
 
	0,180 
	0,110 
	-0,010 
	
540
 
	0,180 
	0,110 
	-0,030 
	
541
 
	0,180 
	0,140 
	0,020 
	
542
 
	0,180 
	0,140 
	-0,030 
	
543
 
	0,180 
	0,210 
	-0,010 
	
544
 
	0,180 
	0,180 
	-0,010 
	
545
 
	0,180 
	0,210 
	-0,010 
	
546
 
	0,180 
	0,210 
	0,020 
	
547
 
	0,180 
	0,180 
	-0,050 
	
548
 
	0,180 
	0,250 
	-0,030 
	
549
 
	0,230 
	0,250 
	-0,050 
	
550
 
	0,180 
	0,250 
	-0,030 
	
551
 
	0,230 
	0,110 
	-0,010 
	
552
 
	0,230 
	0,140 
	-0,010 
	
553
 
	0,230 
	0,140 
	-0,030 
	
554
 
	0,230 
	0,250 
	-0,030 
	
555
 
	0,230 
	0,210 
	-0,050 
	
556
 
	0,180 
	0,250 
	-0,030 
	
557
 
	0,180 
	0,250 
	-0,030 
	
558
 
	0,120 
	0,280 
	0,020 
	
559
 
	0,180 
	0,210 
	-0,010 
	
560
 
	0,180 
	0,280 
	0,020 
	
561
 
	0,180 
	0,210 
	-0,030 
	
562
 
	0,180 
	0,210 
	0,020 
	
563
 
	0,230 
	0,180 
	-0,030 
	
564
 
	0,180 
	0,180 
	-0,030 
	
565
 
	0,290 
	0,250 
	-0,010 
	
566
 
	0,290 
	0,140 
	-0,030 
	
567
 
	0,290 
	0,180 
	0,020 
	
568
 
	0,230 
	0,180 
	0,020 
	
569
 
	0,230 
	0,140 
	0,020 
	
570
 
	0,230 
	0,110 
	-0,010 
	
571
 
	0,180 
	0,180 
	-0,030 
	
572
 
	0,180 
	0,140 
	-0,010 
	
573
 
	0,180 
	0,180 
	-0,010 
	
574
 
	0,230 
	0,180 
	-0,030 
	
575
 
	0,230 
	0,140 
	-0,010 
	
576
 
	0,230 
	0,180 
	0,040 
	
577
 
	0,230 
	0,180 
	-0,030 
	
578
 
	0,230 
	0,210 
	-0,010 
	
579
 
	0,230 
	0,210 
	-0,010 
	
580
 
	0,180 
	0,250 
	-0,010 
	
581
 
	0,120 
	0,210 
	-0,010 
	
582
 
	0,180 
	0,250 
	-0,010 
	
583
 
	0,120 
	0,280 
	-0,030 
	
584
 
	0,180 
	0,210 
	-0,050 
	
585
 
	0,180 
	0,320 
	-0,030 
	
586
 
	0,180 
	0,250 
	-0,050 
	
587
 
	0,180 
	0,250 
	-0,010 
	
588
 
	0,230 
	0,280 
	-0,030 
	
589
 
	0,180 
	0,250 
	-0,050 
	
590
 
	0,180 
	0,280 
	-0,050 
	
591
 
	0,230 
	0,210 
	-0,050 
	
592
 
	0,180 
	0,210 
	-0,030 
	
593
 
	0,230 
	0,140 
	-0,010 
	
594
 
	0,230 
	0,140 
	-0,030 
	
595
 
	0,230 
	0,110 
	-0,030 
	
596
 
	0,230 
	0,110 
	-0,030 
	
597
 
	0,290 
	0,040 
	-0,050 
	
598
 
	0,230 
	0,040 
	-0,010 
	
599
 
	0,230 
	0,040 
	-0,080 
	
600
 
	0,230 
	0,040 
	-0,030 

     
       
Продолжение таблицы В.1.2 

Порядковый номер измерения 
	Измеренное значение ускорения 

	

	
	
601
 
	0,350 
	0,110 
	-0,010 
	
602
 
	0,350 
	0,070 
	-0,030 
	
603
 
	0,350 
	0,110 
	-0,050 
	
604
 
	0,290 
	0,140 
	-0,050 
	
605
 
	0,290 
	0,140 
	-0,030 
	
606
 
	0,290 
	0,110 
	-0,030 
	
607
 
	0,290 
	0,140 
	-0,010 
	
608
 
	0,290 
	0,140 
	-0,030 
	
609
 
	0,290 
	0,180 
	-0,010 
	
610
 
	0,290 
	0,140 
	-0,030 
	
611
 
	0,290 
	0,180 
	-0,030 
	
612
 
	0,290 
	0,140 
	-0,030 
	
613
 
	0,290 
	0,210 
	-0,010 
	
614
 
	0,290 
	0,140 
	-0,010 
	
615
 
	0,290 
	0,180 
	-0,010 
	
616
 
	0,230 
	0,180 
	-0,010 
	
617
 
	0,290 
	0,180 
	0,020 
	
618
 
	0,290 
	0,180 
	-0,010 
	
619
 
	0,290 
	0,180 
	-0,010 
	
620
 
	0,230 
	0,140 
	-0,030 
	
621
 
	0,230 
	0,180 
	0,020 
	
622
 
	0,290 
	0,140 
	-0,030 
	
623
 
	0,290 
	0,140 
	-0,010 
	
624
 
	0,230 
	0,110 
	-0,030 
	
625
 
	0,290 
	0,210 
	-0,010 
	
626
 
	0,290 
	0,110 
	-0,050 
	
627
 
	0,290 
	0,140 
	-0,010 
	
628
 
	0,290 
	0,110 
	-0,050 
	
629
 
	0,230 
	0,110 
	-0,010 
	
630
 
	0,290 
	0,110 
	-0,010 
	
631
 
	0,230 
	0,110 
	-0,030 
	
632
 
	0,290 
	0,070 
	-0,010 
	
633
 
	0,230 
	0,110 
	-0,010 
	
634
 
	0,230 
	0,110 
	-0,010 
	
635
 
	0,230 
	0,070 
	-0,030 
	
636
 
	0,230 
	0,110 
	-0,010 
	
637
 
	0,230 
	0,110 
	-0,010 
	
638
 
	0,290 
	0,110 
	-0,030 
	
639
 
	0,230 
	0,110 
	-0,010 
	
640
 
	0,230 
	0,070 
	-0,010 
	
641
 
	0,290 
	0,110 
	-0,030 
	
642
 
	0,230 
	0,110 
	-0,030 
	
643
 
	0,230 
	0,140 
	-0,010 
	
644
 
	0,230 
	0,110 
	-0,030 
	
645
 
	0,230 
	0,140 
	-0,010 
	
646
 
	0,230 
	0,140 
	-0,030 
	
647
 
	0,230 
	0,140 
	-0,030 
	
648
 
	0,230 
	0,140 
	-0,030 
	
649
 
	0,230 
	0,180 
	-0,050 
	
650
 
	0,180 
	0,140 
	-0,030 
	
651
 
	0,230 
	0,180 
	-0,030 
	
652
 
	0,230 
	0,140 
	-0,030 
	
653
 
	0,230 
	0,180 
	-0,010 
	
654
 
	0,230 
	0,140 
	-0,010 
	
655
 
	0,180 
	0,140 
	-0,030 
	
656
 
	0,230 
	0,180 
	-0,010 
	
657
 
	0,230 
	0,140 
	-0,030 
	
658
 
	0,230 
	0,110 
	-0,030 
	
659
 
	0,230 
	0,180 
	-0,030 
	
660
 
	0,230 
	0,140 
	-0,010 
	
661
 
	0,230 
	0,140 
	-0,030 
	
662
 
	0,230 
	0,140 
	-0,030 
	
663
 
	0,230 
	0,110 
	-0,030 
	
664
 
	0,180 
	0,140 
	-0,050 
	
665
 
	0,230 
	0,110 
	-0,050 
	
666
 
	0,230 
	0,140 
	-0,010 
	
667
 
	0,230 
	0,110 
	-0,010 
	
668
 
	0,230 
	0,110 
	-0,010 
	
669
 
	0,180 
	0,110 
	-0,030 
	
670
 
	0,230 
	0,140 
	-0,030 
	
671
 
	0,290 
	0,110 
	-0,030 
	
672
 
	0,230 
	0,110 
	-0,010 
	
673
 
	0,230 
	0,070 
	-0,030 
	
674
 
	0,230 
	0,110 
	-0,030 
	
675
 
	0,230 
	0,110 
	0,020 
	
676
 
	0,230 
	0,110 
	-0,050 
	
677
 
	0,230 
	0,110 
	-0,010 
	
678
 
	0,230 
	0,140 
	-0,050 
	
679
 
	0,290 
	0,070 
	-0,030 
	
680
 
	0,230 
	0,140 
	-0,030 
	
681
 
	0,290 
	0,140 
	-0,030 
	
682
 
	0,230 
	0,140 
	-0,030 
	
683
 
	0,230 
	0,140 
	-0,010 
	
684
 
	0,230 
	0,110 
	-0,050 
	
685
 
	0,230 
	0,110 
	-0,030 
	
686
 
	0,230 
	0,110 
	-0,030 
	
687
 
	0,230 
	0,110 
	-0,030 
	
688
 
	0,290 
	0,140 
	-0,030 
	
689
 
	0,230 
	0,140 
	-0,030 
	
690
 
	0,230 
	0,180 
	-0,050 
	
691
 
	0,230 
	0,140 
	-0,050 
	
692
 
	0,230 
	0,180 
	-0,030 
	
693
 
	0,290 
	0,140 
	-0,010 
	
694
 
	0,230 
	0,110 
	-0,030 
	
695
 
	0,290 
	0,140 
	-0,010 
	
696
 
	0,290 
	0,140 
	-0,010 
	
697
 
	0,290 
	0,140 
	-0,010 
	
698
 
	0,290 
	0,140 
	-0,050 
	
699
 
	0,290 
	0,110 
	-0,030 
	
700
 
	0,290 
	0,140 
	-0,010 
	
701
 
	0,290 
	0,140 
	-0,030 
	
702
 
	0,290 
	0,140 
	-0,030 
	
703
 
	0,230 
	0,140 
	-0,010 
	
704
 
	0,230 
	0,140 
	-0,010 
	
705
 
	0,230 
	0,110 
	-0,030 
	
706
 
	0,230 
	0,110 
	-0,010 
	
707
 
	0,230 
	0,140 
	-0,010 
	
708
 
	0,230 
	0,110 
	-0,010 
	
709
 
	0,180 
	0,140 
	-0,030 
	
710
 
	0,230 
	0,140 
	-0,010 
	
711
 
	0,230 
	0,140 
	-0,030 
	
712
 
	0,230 
	0,140 
	-0,010 
	
713
 
	0,180 
	0,070 
	-0,030 
	
714
 
	0,180 
	0,140 
	-0,010 
	
715
 
	0,180 
	0,110 
	0,020 
	
716
 
	0,180 
	0,140 
	0,020 
	
717
 
	0,230 
	0,140 
	-0,030 
	
718
 
	0,180 
	0,110 
	0,020 
	
719
 
	0,180 
	0,140 
	-0,030 
	
720
 
	0,180 
	0,070 
	-0,010 
	
721
 
	0,180 
	0,110 
	-0,010 
	
722
 
	0,180 
	0,140 
	-0,030 
	
723
 
	0,180 
	0,110 
	-0,010 
	
724
 
	0,180 
	0,140 
	-0,010 
	
725
 
	0,180 
	0,110 
	-0,010 
	
726
 
	0,180 
	0,110 
	-0,010 
	
727
 
	0,180 
	0,140 
	0,020 
	
728
 
	0,180 
	0,140 
	-0,010 
	
729
 
	0,180 
	0,110 
	-0,010 
	
730
 
	0,180 
	0,140 
	-0,010 
	
731
 
	0,120 
	0,140 
	-0,030 
	
732
 
	0,180 
	0,110 
	-0,010 
	
733
 
	0,180 
	0,140 
	-0,050 
	
734
 
	0,120 
	0,110 
	-0,010 
	
735
 
	0,180 
	0,140 
	-0,010 
	
736
 
	0,180 
	0,140 
	-0,030 
	
737
 
	0,180 
	0,110 
	-0,030 
	
738
 
	0,180 
	0,110 
	-0,010 
	
739
 
	0,180 
	0,110 
	-0,050 
	
740
 
	0,180 
	0,110 
	-0,050 
	
741
 
	0,120 
	0,110 
	-0,030 
	
742
 
	0,180 
	0,110 
	-0,030 
	
743
 
	0,180 
	0,070 
	-0,050 
	
744
 
	0,180 
	0,110 
	-0,050 
	
745
 
	0,180 
	0,070 
	-0,050 
	
746
 
	0,180 
	0,140 
	-0,030 
	
747
 
	0,230 
	0,110 
	-0,030 
	
748
 
	0,180 
	0,140 
	-0,050 
	
749
 
	0,180 
	0,110 
	-0,050 
	
750
 
	0,180 
	0,070 
	-0,030 
	
Примечание: В графах "Измеренное значение ускорения" используются следующие условные обозначения:
 
, , - компоненты ускорения точки транспортного средства в месте крепления датчика ускорения по направлениям основных осей транспортного средства (продольной - , поперечной - , вертикальной - ).

В.2 Эталонный набор данных N 2
 
Таблица В.2.1 - Основные параметры эталонного набора данных N 2

Тип аварии 
	Фронтальное (лобовое) столкновение низкой тяжести (удар спереди)

Показатель (по ГОСТ Р 54620)
 
	менее 1,8 
	
Описание направлений
 (система координат в соответствии с [3]) 
	Ускорение назад (замедление) - ось "+"
 
Ускорение вперед - ось "-"
 
Ускорение вправо - ось "+"
 
Ускорение влево - ось "-"
 
Ускорение вверх - ось "+"
 
Ускорение вниз - ось "-"

Период записи профиля ускорений, с 
	7,5

Число измерений 
	750

Единица измерений профиля ускорений 
	g
 (ускорение свободного падения)

Частота отсчетов, Гц 
	100

Таблица В.2.2 - Профиль ускорений для эталонного набора данных N 2
 
Перегрузка (ускорение) в g 
				
Порядковый номер измерения 
	Измеренное значение ускорения

  

	

1
 
	-0,300 
	0,000 
	0,210 
	
2
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
3
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
4
 
	-0,300 
	0,000 
	0,000 
	
5
 
	-0,300 
	0,100 
	0,000 
	
6
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
7
 
	-0,300 
	0,100 
	0,000 
	
8
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
9
 
	-0,200 
	0,100 
	0,000 
	
10
 
	-0,300 
	0,000 
	0,000 
	
11
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,190 
	
12
 
	-0,300 
	0,000 
	-0,190 
	
13
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,190 
	
14
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
15
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
16
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
17
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
18
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
19
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
20
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
21
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
22
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
23
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,190 
	
24
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
25
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
26
 
	-0,200 
	0,100 
	0,210 
	
27
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
28
 
	-0,200 
	0,100 
	0,210 
	
29
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
30
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,190 
	
31
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,190 
	
32
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,190 
	
33
 
	-0,200 
	0,100 
	0,000 
	
34
 
	-0,300 
	0,000 
	0,000 
	
35
 
	-0,200 
	0,100 
	0,000 
	
36
 
	-0,200 
	0,100 
	0,000 
	
37
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,190 
	
38
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,360 
	
39
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,360 
	
40
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,360 
	
41
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,360 
	
42
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,360 
	
43
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,360 
	
44
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
45
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
46
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
47
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
48
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
49
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
50
 
	-0,300 
	0,000 
	0,000 
	
51
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
52
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
53
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
54
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
55
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
56
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
57
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
58
 
	-0,200 
	-0,100 
	0,000 
	
59
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
60
 
	-0,200 
	-0,100 
	0,000 
	
61
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
62
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
63
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
64
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
65
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
66
 
	-0,200 
	0,100 
	0,000 
	
67
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
68
 
	-0,100 
	0,000 
	0,210 
	
69
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
70
 
	-0,200 
	0,000 
	0,440 
	
71
 
	-0,200 
	-0,100 
	0,210 
	
72
 
	-0,300 
	0,000 
	0,210 
	
73
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
74
 
	-0,200 
	0,100 
	0,440 
	
75
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
76
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
77
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
78
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
79
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
80
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
81
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
82
 
	-0,100 
	0,100 
	0,000 
	
83
 
	-0,300 
	0,000 
	0,000 
	
84
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
85
 
	-0,200 
	0,100 
	0,000 
	
86
 
	-0,100 
	0,200 
	-0,360 
	
87
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,360 
	
88
 
	-0,100 
	0,200 
	-0,510 
	
89
 
	-0,100 
	0,200 
	-0,360 
	
90
 
	-0,100 
	0,200 
	-0,190 
	
91
 
	-0,100 
	0,200 
	-0,360 
	
92
 
	-0,100 
	0,100 
	-0,190 
	
93
 
	-0,200 
	0,100 
	0,000 
	
94
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,360 
	
95
 
	-0,200 
	0,200 
	-0,360 
	
96
 
	-0,300 
	0,000 
	-0,360 
	
97
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,360 
	
98
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,190 
	
99
 
	-0,200 
	0,100 
	0,000 
	
100
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
101
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
102
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
103
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
104
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,190 
	
105
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
106
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
107
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
108
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
109
 
	-0,200 
	0,000 
	0,440 
	
110
 
	-0,100 
	0,100 
	0,440 
	
111
 
	-0,100 
	0,000 
	0,210 
	
112
 
	-0,100 
	0,000 
	0,210 
	
113
 
	-0,200 
	-0,100 
	0,000 
	
114
 
	-0,200 
	-0,100 
	0,210 
	
115
 
	-0,200 
	-0,200 
	0,210 
	
116
 
	-0,200 
	-0,100 
	0,210 
	
117
 
	-0,100 
	-0,100 
	0,210 
	
118
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
119
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
120
 
	-0,100 
	0,000 
	0,210 
	
121
 
	-0,200 
	-0,100 
	0,210 
	
122
 
	-0,100 
	-0,100 
	0,210 
	
123
 
	-0,300 
	-0,200 
	0,440 
	
124
 
	-0,200 
	-0,100 
	0,210 
	
125
 
	-0,200 
	-0,100 
	0,210 
	
126
 
	-0,300 
	-0,100 
	0,210 
	
127
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
128
 
	-0,100 
	0,000 
	0,210 
	
129
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
130
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
131
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,190 
	
132
 
	-0,100 
	0,100 
	0,000 
	
133
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
134
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
135
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
136
 
	-0,200 
	0,100 
	0,000 
	
137
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,190 
	
138
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,360 
	
139
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,360 
	
140
 
	-0,100 
	0,200 
	-0,360 
	
141
 
	0,000 
	0,200 
	-0,360 
	
142
 
	-0,100 
	0,200 
	-0,360 
	
143
 
	-0,100 
	0,100 
	-0,360 
	
144
 
	-0,100 
	0,100 
	-0,190 
	
145
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,360 
	
146
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,360 
	
147
 
	-0,100 
	0,100 
	-0,190 
	
148
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,190 
	
149
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,190 
	
150
 
	-0,100 
	0,100 
	-0,190 
	
151
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
152
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
153
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
154
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
155
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
156
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
157
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
158
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
159
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
160
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
161
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
162
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
163
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
164
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
165
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
166
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
167
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
168
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
169
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
170
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
171
 
	-0,100 
	0,000 
	0,210 
	
172
 
	-0,100 
	0,000 
	0,210 
	
173
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
174
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
175
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
176
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
177
 
	-0,200 
	-0,100 
	0,000 
	
178
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
179
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
180
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
181
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,190 
	
182
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
183
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
184
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
185
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
186
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
187
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
188
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
189
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
190
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
191
 
	-0,100 
	0,100 
	0,000 
	
192
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,190 
	
193
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,190 
	
194
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,360 
	
195
 
	-0,100 
	0,100 
	-0,190 
	
196
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,360 
	
197
 
	-0,100 
	0,100 
	-0,190 
	
198
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
199
 
	-0,200 
	0,100 
	0,000 
	
200
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
201
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
202
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
203
 
	-0,200 
	-0,100 
	0,000 
	
204
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
205
 
	-0,300 
	0,000 
	0,210 
	
206
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
207
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,190 
	
208
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
209
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
210
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,360 
	
211
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,510 
	
212
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,510 
	
213
 
	-0,100 
	0,100 
	-0,360 
	
214
 
	-0,100 
	0,100 
	-0,360 
	
215
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
216
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
217
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
218
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,360 
	
219
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,190 
	
220
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,190 
	
221
 
	-0,100 
	0,100 
	0,210 
	
222
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
223
 
	-0,200 
	0,100 
	0,690 
	
224
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
225
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
226
 
	-0,200 
	-0,100 
	0,000 
	
227
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
228
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
229
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
230
 
	-0,200 
	0,100 
	0,440 
	
231
 
	-0,100 
	0,000 
	0,440 
	
232
 
	-0,200 
	0,000 
	0,440 
	
233
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
234
 
	-0,100 
	0,100 
	0,210 
	
235
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
236
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
237
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
238
 
	-0,200 
	0,100 
	0,210 
	
239
 
	-0,300 
	0,000 
	0,210 
	
240
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
241
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
242
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
243
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
244
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
245
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
246
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
247
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
248
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,190 
	
249
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
250
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
251
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
252
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
253
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
254
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
255
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
256
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
257
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
258
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
259
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
260
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
261
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
262
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
263
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,190 
	
264
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,190 
	
265
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,190 
	
266
 
	-0,100 
	0,100 
	-0,190 
	
267
 
	0,000 
	0,100 
	-0,190 
	
268
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,190 
	
269
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
270
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
271
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,190 
	
272
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
273
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
274
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
275
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
276
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
277
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,190 
	
278
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
279
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
280
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,190 
	
281
 
	-0,200 
	-0,100 
	-0,190 
	
282
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,360 
	
283
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
284
 
	-0,100 
	0,100 
	0,210 
	
285
 
	-0,200 
	0,100 
	0,210 
	
286
 
	-0,100 
	-0,100 
	0,000 
	
287
 
	-0,200 
	0,200 
	0,000 
	
288
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
289
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,190 
	
290
 
	-0,300 
	0,000 
	0,000 
	
291
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,190 
	
292
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
293
 
	-0,200 
	0,100 
	0,000 
	
294
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
295
 
	-0,200 
	0,100 
	0,000 
	
296
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
297
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,190 
	
298
 
	-0,100 
	0,100 
	-0,360 
	
299
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
300
 
	-0,100 
	0,000 
	0,210 

      
Продолжение таблицы В.2.2 

Порядковый номер измерения 
	Измеренное значение ускорения 

	

	
	
301
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
302
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
303
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
304
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,190 
	
305
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,190 
	
306
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
307
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
308
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
309
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
310
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
311
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
312
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,190 
	
313
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
314
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
315
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
316
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
317
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
318
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
319
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
320
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
321
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
322
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
323
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,360 
	
324
 
	-0,300 
	0,000 
	-0,360 
	
325
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,360 
	
326
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,190 
	
327
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
328
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
329
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
330
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
331
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,360 
	
332
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,360 
	
333
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,190 
	
334
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
335
 
	-0,100 
	0,000 
	0,210 
	
336
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
337
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
338
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
339
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
340
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,190 
	
341
 
	-0,100 
	0,100 
	0,000 
	
342
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
343
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
344
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
345
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,190 
	
346
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
347
 
	-0,100 
	0,100 
	0,210 
	
348
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
349
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
350
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
351
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
352
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
353
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
354
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
355
 
	-0,200 
	0,000 
	0,440 
	
356
 
	-0,100 
	0,000 
	0,210 
	
357
 
	-0,100 
	0,000 
	0,210 
	
358
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
359
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,190 
	
360
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,360 
	
361
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,360 
	
362
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,190 
	
363
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,190 
	
364
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
365
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
366
 
	-0,200 
	0,100 
	0,000 
	
367
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,360 
	
368
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,360 
	
369
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
370
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
371
 
	-0,100 
	0,000 
	0,210 
	
372
 
	-0,200 
	0,000 
	0,440 
	
373
 
	-0,100 
	0,000 
	0,440 
	
374
 
	-0,100 
	0,000 
	0,210 
	
375
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
376
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,190 
	
377
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
378
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,360 
	
379
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,360 
	
380
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
381
 
	0,000 
	0,100 
	0,000 
	
382
 
	-0,100 
	0,000 
	0,210 
	
383
 
	-0,300 
	0,000 
	0,210 
	
384
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
385
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,510 
	
386
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,360 
	
387
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
388
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
389
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
390
 
	-0,200 
	0,000 
	0,440 
	
391
 
	-0,200 
	0,000 
	0,440 
	
392
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
393
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
394
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,360 
	
395
 
	0,000 
	0,000 
	-0,360 
	
396
 
	0,300 
	0,000 
	-0,190 
	
397
 
	0,800 
	-0,100 
	0,000 
	
398
 
	3,500 
	-0,500 
	1,500 
	
399
 
	4,100 
	0,600 
	0,690 
	
400
 
	10,300 
	-0,500 
	2,600 
	
401
 
	6,900 
	0,300 
	1,300 
	
402
 
	10,200 
	2,700 
	2,800 
	
403
 
	7,200 
	0,900 
	1,250 
	
404
 
	5,100 
	-0,600 
	-1,000 
	
405
 
	3,700 
	0,000 
	-0,510 
	
406
 
	-0,100 
	-0,300 
	3,000 
	
407
 
	-0,200 
	-1,100 
	0,690 
	
408
 
	-0,400 
	-0,300 
	0,440 
	
409
 
	-1,000 
	-0,400 
	0,210 
	
410
 
	-0,200 
	-0,200 
	-1,000 
	
411
 
	0,100 
	-0,300 
	-1,000 
	
412
 
	0,300 
	-0,100 
	-0,640 
	
413
 
	-0,200 
	-0,100 
	-0,750 
	
414
 
	0,000 
	-0,600 
	0,690 
	
415
 
	-0,100 
	-0,300 
	2,240 
	
416
 
	-0,100 
	-0,800 
	0,440 
	
417
 
	0,100 
	-0,700 
	0,000 
	
418
 
	0,200 
	-0,300 
	-0,190 
	
419
 
	-0,100 
	-0,300 
	-0,640 
	
420
 
	-0,200 
	-0,100 
	-0,910 
	
421
 
	-0,200 
	-0,200 
	-0,360 
	
422
 
	-0,100 
	-0,400 
	0,000 
	
423
 
	0,000 
	-0,300 
	0,690 
	
424
 
	-0,100 
	-0,400 
	1,890 
	
425
 
	0,000 
	-0,300 
	1,560 
	
426
 
	-0,100 
	-0,300 
	1,250 
	
427
 
	-0,100 
	-0,200 
	0,960 
	
428
 
	0,100 
	-0,100 
	0,210 
	
429
 
	0,000 
	-0,100 
	0,210 
	
430
 
	-0,200 
	-0,100 
	0,440 
	
431
 
	-0,300 
	-0,100 
	0,690 
	
432
 
	-0,400 
	-0,100 
	1,250 
	
433
 
	-0,200 
	-0,100 
	0,960 
	
434
 
	-0,100 
	-0,100 
	0,960 
	
435
 
	0,000 
	0,000 
	0,960 
	
436
 
	0,000 
	-0,100 
	0,210 
	
437
 
	0,000 
	-0,100 
	0,000 
	
438
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
439
 
	-0,300 
	0,000 
	0,210 
	
440
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
441
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
442
 
	-0,200 
	-0,100 
	0,210 
	
443
 
	-0,400 
	-0,100 
	0,210 
	
444
 
	-0,500 
	0,000 
	0,000 
	
445
 
	-0,600 
	0,100 
	-0,190 
	
446
 
	-0,500 
	0,100 
	-0,360 
	
447
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,640 
	
448
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,640 
	
449
 
	-0,300 
	0,000 
	-0,640 
	
450
 
	-0,600 
	0,000 
	-0,190 
	
451
 
	-0,700 
	0,200 
	0,000 
	
452
 
	-0,700 
	0,100 
	-0,190 
	
453
 
	-0,300 
	0,200 
	-0,190 
	
454
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,360 
	
455
 
	-0,100 
	0,100 
	-0,510 
	
456
 
	-0,200 
	0,200 
	-0,510 
	
457
 
	-0,300 
	0,200 
	-0,510 
	
458
 
	-0,300 
	0,200 
	-0,360 
	
459
 
	-0,200 
	0,200 
	-0,190 
	
460
 
	-0,200 
	0,100 
	0,000 
	
461
 
	-0,100 
	0,200 
	0,000 
	
462
 
	-0,300 
	0,100 
	0,210 
	
463
 
	-0,300 
	0,200 
	0,000 
	
464
 
	-0,200 
	0,300 
	-0,190 
	
465
 
	-0,100 
	0,200 
	-0,190 
	
466
 
	-0,100 
	0,300 
	0,000 
	
467
 
	-0,100 
	0,200 
	0,210 
	
468
 
	-0,200 
	0,200 
	0,210 
	
469
 
	-0,200 
	0,200 
	0,210 
	
470
 
	-0,200 
	0,100 
	0,210 
	
471
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,190 
	
472
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,190 
	
473
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,360 
	
474
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,360 
	
475
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,360 
	
476
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,190 
	
477
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
478
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
479
 
	-0,300 
	-0,100 
	0,000 
	
480
 
	-0,300 
	0,000 
	0,000 
	
481
 
	-0,300 
	0,000 
	-0,190 
	
482
 
	-0,100 
	0,000 
	-0,360 
	
483
 
	0,100 
	0,100 
	-0,360 
	
484
 
	-0,200 
	-0,200 
	-0,360 
	
485
 
	-0,300 
	0,000 
	-0,190 
	
486
 
	-0,500 
	-0,100 
	0,000 
	
487
 
	-0,500 
	0,000 
	0,210 
	
488
 
	-0,300 
	0,000 
	0,000 
	
489
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
490
 
	-0,100 
	-0,100 
	-0,190 
	
491
 
	-0,100 
	-0,100 
	-0,190 
	
492
 
	-0,200 
	-0,100 
	0,000 
	
493
 
	-0,200 
	-0,100 
	0,000 
	
494
 
	-0,300 
	-0,100 
	0,000 
	
495
 
	-0,300 
	0,000 
	0,210 
	
496
 
	-0,300 
	0,000 
	0,210 
	
497
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
498
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
499
 
	-0,100 
	0,000 
	0,210 
	
500
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
501
 
	-0,100 
	0,000 
	0,210 
	
502
 
	-0,100 
	0,000 
	0,210 
	
503
 
	-0,200 
	0,000 
	0,210 
	
504
 
	-0,100 
	0,000 
	0,210 
	
505
 
	-0,100 
	0,000 
	0,210 
	
506
 
	-0,100 
	0,000 
	0,210 
	
507
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
508
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
509
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
510
 
	-0,200 
	0,100 
	-0,190 
	
511
 
	-0,200 
	0,100 
	0,000 
	
512
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
513
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
514
 
	-0,300 
	0,000 
	0,000 
	
515
 
	-0,300 
	0,000 
	0,000 
	
516
 
	-0,300 
	0,000 
	-0,190 
	
517
 
	-0,300 
	0,000 
	-0,190 
	
518
 
	-0,300 
	0,000 
	-0,190 
	
519
 
	-0,300 
	0,000 
	-0,190 
	
520
 
	-0,300 
	0,000 
	-0,190 
	
521
 
	-0,300 
	0,000 
	-0,190 
	
522
 
	-0,300 
	0,000 
	-0,190 
	
523
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
524
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
525
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
526
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
527
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
528
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
529
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
530
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
531
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
532
 
	-0,200 
	0,100 
	0,000 
	
533
 
	-0,200 
	0,100 
	0,000 
	
534
 
	-0,200 
	0,100 
	0,000 
	
535
 
	-0,200 
	0,100 
	0,000 
	
536
 
	-0,200 
	0,100 
	0,000 
	
537
 
	-0,200 
	0,100 
	0,000 
	
538
 
	-0,200 
	0,100 
	0,000 
	
539
 
	-0,200 
	0,100 
	0,000 
	
540
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
541
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
542
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
543
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
544
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
545
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
546
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
547
 
	-0,300 
	0,000 
	-0,190 
	
548
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
549
 
	-0,300 
	0,000 
	-0,190 
	
550
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
551
 
	-0,200 
	0,000 
	-0,190 
	
552
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
553
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
554
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
555
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
556
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
557
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
558
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
559
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
560
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
561
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
562
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
563
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
564
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
565
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
566
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
567
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
568
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
569
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
570
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
571
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
572
 
	-0,200 
	0,100 
	0,000 
	
573
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
574
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
575
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
576
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
577
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
578
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
579
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
580
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
581
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
582
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
583
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
584
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
585
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
586
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
587
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
588
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
589
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
590
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
591
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
592
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
593
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
594
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
595
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
596
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
597
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
598
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
599
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
600
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 

      
Продолжение таблицы В.2.2 

Порядковый номер измерения 
	Измеренное значение ускорения 

	

	
	
601
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
602
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
603
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
604
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
605
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
606
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
607
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
608
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
609
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
610
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
611
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
612
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
613
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
614
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
615
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
616
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
617
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
618
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
619
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
620
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
621
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
622
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
623
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
624
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
625
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
626
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
627
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
628
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
629
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
630
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
631
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
632
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
633
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
634
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
635
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
636
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
637
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
638
 
	-0,100 
	0,000 
	0,000 
	
639
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
640
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
641
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
642
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
643
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
644
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
645
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
646
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
647
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
648
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
649
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
650
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
651
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
652
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
653
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
654
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
655
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
656
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
657
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
658
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
659
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
660
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
661
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
662
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
663
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
664
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
665
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
666
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
667
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
668
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
669
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
670
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
671
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
672
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
673
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
674
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
675
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
676
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
677
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
678
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
679
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
680
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
681
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
682
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
683
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
684
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
685
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
686
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
687
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
688
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
689
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
690
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
691
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
692
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
693
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
694
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
695
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
696
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
697
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
698
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
699
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
700
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
701
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
702
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
703
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
704
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
705
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
706
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
707
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
708
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
709
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
710
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
711
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
712
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
713
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
714
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
715
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
716
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
717
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
718
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
719
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
720
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
721
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
722
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
723
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
724
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
725
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
726
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
727
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
728
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
729
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
730
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
731
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
732
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
733
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
734
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
735
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
736
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
737
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
738
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
739
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
740
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
741
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
742
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
743
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
744
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
745
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
746
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
747
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
748
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
749
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
750
 
	-0,200 
	0,000 
	0,000 
	
Примечание: В графах "Измеренное значение ускорения" используются следующие условные обозначения:
 
, , - компоненты ускорения точки транспортного средства в месте крепления датчика ускорения по направлениям основных осей транспортного средства (продольной - , поперечной - , вертикальной - ).

В.3 Эталонный набор данных N 3
 
Таблица В.3.1 - Основные параметры эталонного набора данных N 3

Тип аварии 
	Боковое столкновение высокой тяжести (удар сбоку)

Показатель (по ГОСТ Р 54620)
 
	Больше (равно) 1,8 
	
Описание направлений (система координат в соответствии с [3]) 
	Ускорение назад - ось "+"
 
Ускорение вперед - ось "-"
 
Ускорение вправо - ось "+"
 
Ускорение влево - ось "-"
 
Ускорение вверх - ось "+"
 
Ускорение вниз - ось "-"

Период записи профиля ускорений, с 
	7,5

Число измерений 
	750

Единица измерений профиля ускорений 
	g
 (ускорение свободного падения)

Частота отсчетов, Гц
 
	100 

Таблица В.3.2 - Профиль ускорений для эталонного набора данных N 3
 
Перегрузка (ускорение) в g 
				
Порядковый номер измерения 
	Измеренное значение ускорения 

	

	
	
1
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
2
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
3
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
4
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
5
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
6
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
7
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
8
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
9
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
10
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
11
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
12
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
13
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
14
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
15
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
16
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
17
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
18
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
19
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
20
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
21
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
22
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
23
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
24
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
25
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
26
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
27
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
28
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
29
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
30
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
31
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
32
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
33
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
34
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
35
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
36
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
37
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
38
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
39
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
40
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
41
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
42
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
43
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
44
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
45
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
46
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
47
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
48
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
49
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
50
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
51
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
52
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
53
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
54
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
55
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
56
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
57
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
58
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
59
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
60
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
61
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
62
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
63
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
64
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
65
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
66
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
67
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
68
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
69
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
70
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
71
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
72
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
73
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
74
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
75
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
76
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
77
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
78
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
79
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
80
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
81
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
82
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
83
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
84
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
85
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
86
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
87
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
88
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
89
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
90
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
91
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
92
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
93
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
94
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
95
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
96
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
97
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
98
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
99
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
100
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
101
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
102
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
103
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
104
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
105
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
106
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
107
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
108
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
109
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
110
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
111
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
112
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
113
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
114
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
115
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
116
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
117
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
118
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
119
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
120
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
121
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
122
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
123
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
124
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
125
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
126
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
127
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
128
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
129
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
130
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
131
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
132
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
133
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
134
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
135
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
136
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
137
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
138
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
139
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
140
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
141
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
142
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
143
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
144
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
145
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
146
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
147
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
148
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
149
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
150
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
151
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
152
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
153
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
154
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
155
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
156
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
157
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
158
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
159
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
160
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
161
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
162
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
163
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
164
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
165
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
166
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
167
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
168
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
169
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
170
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
171
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
172
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
173
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
174
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
175
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
176
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
177
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
178
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
179
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
180
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
181
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
182
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
183
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
184
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
185
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
186
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
187
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
188
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
189
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
190
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
191
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
192
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
193
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
194
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
195
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
196
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
197
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
198
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
199
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
200
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
201
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
202
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
203
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
204
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
205
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
206
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
207
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
208
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
209
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
210
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
211
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
212
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
213
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
214
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
215
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
216
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
217
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
218
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
219
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
220
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
221
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
222
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
223
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
224
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
225
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
226
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
227
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
228
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
229
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
230
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
231
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
232
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
233
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
234
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
235
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
236
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
237
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
238
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
239
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
240
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
241
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
242
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
243
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
244
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
245
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
246
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
247
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
248
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
249
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
250
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
251
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
252
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
253
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
254
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
255
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
256
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
257
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
258
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
259
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
260
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
261
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
262
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
263
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
264
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
265
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
266
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
267
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
268
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
269
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
270
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
271
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
272
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
273
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
274
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
275
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
276
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
277
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
278
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
279
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
280
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
281
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
282
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
283
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
284
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
285
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
286
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
287
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
288
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
289
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
290
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
291
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
292
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
293
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
294
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
295
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
296
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
297
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
298
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
299
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
300
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 

      
Продолжение таблицы В.3.2 

Порядковый номер измерения 
	Измеренное значение ускорения 

	

	
	
301
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
302
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
303
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
304
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
305
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
306
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
307
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
308
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
309
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
310
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
311
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
312
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
313
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
314
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
315
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
316
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
317
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
318
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
319
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
320
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
321
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
322
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
323
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
324
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
325
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
326
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
327
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
328
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
329
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
330
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
331
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
332
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
333
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
334
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
335
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
336
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
337
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
338
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
339
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
340
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
341
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
342
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
343
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
344
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
345
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
346
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
347
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
348
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
349
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
350
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
351
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
352
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
353
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
354
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
355
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
356
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
357
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
358
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
359
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
360
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
361
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
362
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
363
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
364
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
365
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
366
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
367
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
368
 
	-0,006 
	0,102 
	0,000 
	
369
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
370
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
371
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
372
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
373
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
374
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
375
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
376
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
377
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
378
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
379
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
380
 
	-0,006 
	0,101 
	0,000 
	
381
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
382
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
383
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
384
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
385
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
386
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
387
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
388
 
	-0,006 
	0,104 
	0,000 
	
389
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
390
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
391
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
392
 
	-0,006 
	0,085 
	0,000 
	
393
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
394
 
	0,352 
	-0,131 
	0,000 
	
395
 
	1,049 
	-3,694 
	0,015 
	
396
 
	-0,316 
	-19,098 
	0,000 
	
397
 
	-0,778 
	-18,715 
	0,000 
	
398
 
	3,598 
	-19,288 
	2,173 
	
399
 
	-3,110 
	-18,715 
	0,000 
	
400
 
	-4,571 
	-19,480 
	1,457 
	
401
 
	2,228 
	-16,494 
	8,244 
	
402
 
	-2,882 
	-9,224 
	0,000 
	
403
 
	-1,310 
	-6,941 
	11,369 
	
404
 
	-1,634 
	-0,470 
	6,408 
	
405
 
	-0,657 
	-1,106 
	2,941 
	
406
 
	0,398 
	0,227 
	9,056 
	
407
 
	-0,298 
	0,560 
	0,324 
	
408
 
	-0,295 
	-0,376 
	2,648 
	
409
 
	0,161 
	1,069 
	5,604 
	
410
 
	-0,951 
	1,843 
	0,000 
	
411
 
	-0,439 
	1,763 
	2,894 
	
412
 
	-0,662 
	1,400 
	3,389 
	
413
 
	-1,339 
	1,741 
	0,000 
	
414
 
	-0,277 
	1,339 
	2,010 
	
415
 
	-0,286 
	0,982 
	2,065 
	
416
 
	-0,585 
	1,675 
	0,000 
	
417
 
	-0,301 
	1,394 
	1,985 
	
418
 
	-0,411 
	1,872 
	0,000 
	
419
 
	-0,643 
	1,114 
	0,000 
	
420
 
	-0,396 
	1,824 
	1,320 
	
421
 
	-0,363 
	1,706 
	0,000 
	
422
 
	-0,667 
	1,818 
	0,000 
	
423
 
	-0,356 
	1,278 
	0,456 
	
424
 
	-0,400 
	1,520 
	0,000 
	
425
 
	-0,645 
	1,245 
	0,002 
	
426
 
	-0,713 
	1,470 
	0,041 
	
427
 
	-0,459 
	0,862 
	0,000 
	
428
 
	-0,680 
	1,238 
	0,000 
	
429
 
	-0,447 
	0,925 
	0,000 
	
430
 
	-0,768 
	0,954 
	0,000 
	
431
 
	-0,661 
	0,992 
	0,075 
	
432
 
	-0,746 
	1,030 
	0,000 
	
433
 
	-0,591 
	1,136 
	0,000 
	
434
 
	-0,556 
	0,963 
	0,000 
	
435
 
	-0,603 
	0,973 
	0,000 
	
436
 
	-0,539 
	0,834 
	0,000 
	
437
 
	-0,567 
	0,592 
	0,000 
	
438
 
	-0,491 
	0,907 
	0,000 
	
439
 
	-0,467 
	1,168 
	0,002 
	
440
 
	-0,497 
	0,853 
	0,003 
	
441
 
	-0,527 
	1,251 
	0,001 
	
442
 
	-0,515 
	1,347 
	0,043 
	
443
 
	-0,668 
	1,187 
	0,016 
	
444
 
	-0,608 
	1,085 
	0,000 
	
445
 
	-0,369 
	0,926 
	0,114 
	
446
 
	-0,384 
	0,619 
	0,001 
	
447
 
	-0,459 
	0,610 
	0,001 
	
448
 
	-0,443 
	0,701 
	0,026 
	
449
 
	-0,513 
	0,802 
	0,000 
	
450
 
	-0,509 
	0,886 
	0,018 
	
451
 
	-0,413 
	0,963 
	0,000 
	
452
 
	-0,485 
	1,557 
	0,028 
	
453
 
	-3,408 
	2,219 
	0,000 
	
454
 
	-3,011 
	10,766 
	0,303 
	
455
 
	-5,466 
	1,920 
	0,000 
	
456
 
	-1,021 
	4,406 
	0,000 
	
457
 
	1,990 
	0,701 
	2,869 
	
458
 
	-2,583 
	12,165 
	0,000 
	
459
 
	-5,952 
	1,986 
	0,000 
	
460
 
	-4,386 
	8,232 
	0,000 
	
461
 
	-2,766 
	10,205 
	0,030 
	
462
 
	-2,149 
	-1,877 
	0,000 
	
463
 
	-3,130 
	1,747 
	0,000 
	
464
 
	-1,148 
	-0,366 
	0,000 
	
465
 
	-0,204 
	-2,499 
	0,000 
	
466
 
	-1,015 
	-1,374 
	0,000 
	
467
 
	0,126 
	-0,427 
	0,000 
	
468
 
	-0,171 
	-0,966 
	0,000 
	
469
 
	-0,166 
	0,301 
	0,000 
	
470
 
	0,359 
	0,323 
	3,100 
	
471
 
	-0,573 
	0,037 
	0,000 
	
472
 
	-0,077 
	0,402 
	0,000 
	
473
 
	0,221 
	-0,317 
	3,972 
	
474
 
	0,048 
	0,466 
	0,000 
	
475
 
	0,117 
	0,261 
	0,000 
	
476
 
	0,140 
	-1,011 
	1,414 
	
477
 
	0,069 
	-0,723 
	0,000 
	
478
 
	0,621 
	-0,883 
	1,442 
	
479
 
	0,161 
	-1,491 
	0,000 
	
480
 
	-0,047 
	-1,158 
	0,000 
	
481
 
	-0,315 
	-1,482 
	0,000 
	
482
 
	0,047 
	-0,835 
	0,048 
	
483
 
	0,074 
	-0,947 
	0,019 
	
484
 
	0,117 
	-0,558 
	0,093 
	
485
 
	0,156 
	-0,029 
	0,000 
	
486
 
	0,211 
	0,267 
	0,016 
	
487
 
	0,319 
	0,760 
	0,147 
	
488
 
	0,164 
	0,733 
	0,000 
	
489
 
	0,205 
	0,747 
	0,316 
	
490
 
	0,093 
	0,870 
	0,032 
	
491
 
	0,107 
	1,333 
	0,023 
	
492
 
	0,112 
	1,280 
	0,035 
	
493
 
	0,054 
	0,859 
	0,000 
	
494
 
	-0,058 
	0,896 
	0,000 
	
495
 
	0,018 
	0,382 
	0,030 
	
496
 
	0,058 
	0,258 
	0,000 
	
497
 
	-0,063 
	0,150 
	0,021 
	
498
 
	-0,135 
	0,242 
	0,000 
	
499
 
	-0,179 
	0,261 
	0,004 
	
500
 
	-0,378 
	0,342 
	0,000 
	
501
 
	-0,237 
	0,555 
	0,000 
	
502
 
	-0,179 
	0,458 
	0,000 
	
503
 
	-0,116 
	0,317 
	0,000 
	
504
 
	-0,143 
	0,443 
	0,010 
	
505
 
	-0,059 
	0,248 
	0,000 
	
506
 
	-0,100 
	0,270 
	0,000 
	
507
 
	-0,083 
	0,211 
	0,000 
	
508
 
	-0,012 
	-0,029 
	0,003 
	
509
 
	0,000 
	0,066 
	0,001 
	
510
 
	-0,114 
	0,066 
	0,055 
	
511
 
	-0,063 
	-0,230 
	0,000 
	
512
 
	0,018 
	-0,298 
	0,052 
	
513
 
	-0,053 
	-0,298 
	0,000 
	
514
 
	-0,012 
	-0,221 
	0,000 
	
515
 
	0,000 
	-0,240 
	0,001 
	
516
 
	-0,006 
	-0,112 
	0,000 
	
517
 
	0,012 
	-0,102 
	0,000 
	
518
 
	0,012 
	-0,075 
	0,000 
	
519
 
	0,064 
	-0,029 
	0,001 
	
520
 
	0,059 
	-0,048 
	0,000 
	
521
 
	0,065 
	-0,086 
	0,000 
	
522
 
	0,100 
	0,046 
	0,000 
	
523
 
	0,113 
	-0,010 
	0,000 
	
524
 
	0,087 
	0,075 
	0,005 
	
525
 
	0,107 
	0,285 
	0,000 
	
526
 
	0,083 
	0,371 
	0,000 
	
527
 
	0,059 
	0,458 
	0,008 
	
528
 
	0,035 
	0,514 
	0,000 
	
529
 
	0,035 
	0,550 
	0,001 
	
530
 
	0,035 
	0,539 
	0,001 
	
531
 
	0,018 
	0,438 
	0,000 
	
532
 
	0,012 
	0,275 
	0,000 
	
533
 
	0,018 
	0,163 
	0,003 
	
534
 
	0,000 
	0,046 
	0,000 
	
535
 
	0,018 
	0,027 
	0,002 
	
536
 
	0,047 
	-0,010 
	0,002 
	
537
 
	0,047 
	0,027 
	0,000 
	
538
 
	0,054 
	0,066 
	0,000 
	
539
 
	0,060 
	0,102 
	0,000 
	
540
 
	0,029 
	0,165 
	0,002 
	
541
 
	0,023 
	0,186 
	0,001 
	
542
 
	0,000 
	0,224 
	0,008 
	
543
 
	-0,006 
	0,198 
	0,001 
	
544
 
	-0,029 
	0,182 
	0,002 
	
545
 
	-0,053 
	0,147 
	0,002 
	
546
 
	-0,059 
	0,123 
	0,008 
	
547
 
	-0,033 
	0,066 
	0,002 
	
548
 
	-0,027 
	0,045 
	0,002 
	
549
 
	-0,040 
	0,018 
	0,004 
	
550
 
	-0,023 
	0,008 
	0,001 
	
551
 
	-0,018 
	0,000 
	0,001 
	
552
 
	0,012 
	-0,010 
	0,000 
	
553
 
	0,029 
	0,018 
	0,000 
	
554
 
	0,029 
	0,058 
	0,000 
	
555
 
	0,023 
	0,082 
	0,000 
	
556
 
	0,018 
	0,131 
	0,000 
	
557
 
	0,000 
	0,146 
	0,000 
	
558
 
	-0,006 
	0,150 
	0,000 
	
559
 
	-0,012 
	0,130 
	0,000 
	
560
 
	-0,018 
	0,130 
	0,000 
	
561
 
	-0,018 
	0,104 
	0,000 
	
562
 
	-0,012 
	0,085 
	0,000 
	
563
 
	0,000 
	0,083 
	0,000 
	
564
 
	0,000 
	0,101 
	0,000 
	
565
 
	0,012 
	0,131 
	0,000 
	
566
 
	0,018 
	0,154 
	0,001 
	
567
 
	0,023 
	0,170 
	0,001 
	
568
 
	0,000 
	0,170 
	0,002 
	
569
 
	0,000 
	0,178 
	0,001 
	
570
 
	-0,006 
	0,155 
	0,002 
	
571
 
	-0,028 
	0,146 
	0,002 
	
572
 
	-0,034 
	0,150 
	0,001 
	
573
 
	-0,046 
	0,141 
	0,001 
	
574
 
	-0,053 
	0,134 
	0,000 
	
575
 
	-0,058 
	0,141 
	0,000 
	
576
 
	-0,051 
	0,138 
	0,000 
	
577
 
	-0,046 
	0,146 
	0,000 
	
578
 
	-0,041 
	0,134 
	0,000 
	
579
 
	-0,035 
	0,131 
	0,000 
	
580
 
	-0,035 
	0,136 
	0,000 
	
581
 
	-0,028 
	0,150 
	0,000 
	
582
 
	-0,033 
	0,146 
	0,000 
	
583
 
	-0,034 
	0,133 
	0,000 
	
584
 
	-0,040 
	0,110 
	0,000 
	
585
 
	-0,034 
	0,101 
	0,000 
	
586
 
	-0,028 
	0,101 
	0,000 
	
587
 
	-0,023 
	0,114 
	0,000 
	
588
 
	-0,023 
	0,110 
	0,000 
	
589
 
	-0,006 
	0,128 
	0,000 
	
590
 
	-0,006 
	0,139 
	0,000 
	
591
 
	0,000 
	0,150 
	0,001 
	
592
 
	0,000 
	0,138 
	0,000 
	
593
 
	0,012 
	0,134 
	0,001 
	
594
 
	0,018 
	0,101 
	0,000 
	
595
 
	0,018 
	0,101 
	0,000 
	
596
 
	0,023 
	0,083 
	0,000 
	
597
 
	0,018 
	0,114 
	0,000 
	
598
 
	0,023 
	0,114 
	0,000 
	
599
 
	0,018 
	0,138 
	0,000 
	
600
 
	0,012 
	0,141 
	0,000 

      
Продолжение таблицы В.3.2 

Порядковый номер измерения 
	Измеренное значение ускорения 

	

	
	
601
 
	0,012 
	0,019 
	0,001 
	
602
 
	0,012 
	0,019 
	0,000 
	
603
 
	0,012 
	0,019 
	0,000 
	
604
 
	0,012 
	0,019 
	0,000 
	
605
 
	0,023 
	0,019 
	0,000 
	
606
 
	0,023 
	0,019 
	0,005 
	
607
 
	0,023 
	0,019 
	0,000 
	
608
 
	0,023 
	0,038 
	0,000 
	
609
 
	0,035 
	0,019 
	0,008 
	
610
 
	0,035 
	0,038 
	0,000 
	
611
 
	0,035 
	0,019 
	0,001 
	
612
 
	0,035 
	0,038 
	0,001 
	
613
 
	0,035 
	0,038 
	0,000 
	
614
 
	0,047 
	0,038 
	0,000 
	
615
 
	0,035 
	0,038 
	0,003 
	
616
 
	0,035 
	0,038 
	0,000 
	
617
 
	0,035 
	0,038 
	0,002 
	
618
 
	0,047 
	0,019 
	0,002 
	
619
 
	0,035 
	0,019 
	0,000 
	
620
 
	0,035 
	0,038 
	0,000 
	
621
 
	0,047 
	0,019 
	0,000 
	
622
 
	0,035 
	0,019 
	0,002 
	
623
 
	0,023 
	0,019 
	0,001 
	
624
 
	0,023 
	0,019 
	0,008 
	
625
 
	0,023 
	0,019 
	0,001 
	
626
 
	0,023 
	0,000 
	0,002 
	
627
 
	0,023 
	0,019 
	0,002 
	
628
 
	0,023 
	0,000 
	0,008 
	
629
 
	0,023 
	0,019 
	0,002 
	
630
 
	0,023 
	0,019 
	0,002 
	
631
 
	0,012 
	0,019 
	0,004 
	
632
 
	0,023 
	0,019 
	0,001 
	
633
 
	0,023 
	0,000 
	0,001 
	
634
 
	0,012 
	0,000 
	0,000 
	
635
 
	0,012 
	0,019 
	0,000 
	
636
 
	0,023 
	0,019 
	0,000 
	
637
 
	0,023 
	0,019 
	0,000 
	
638
 
	0,023 
	0,019 
	0,000 
	
639
 
	0,035 
	0,019 
	0,000 
	
640
 
	0,035 
	0,019 
	0,000 
	
641
 
	0,023 
	0,019 
	0,000 
	
642
 
	0,035 
	0,019 
	0,000 
	
643
 
	0,035 
	0,038 
	0,000 
	
644
 
	0,035 
	0,038 
	0,000 
	
645
 
	0,035 
	0,038 
	0,000 
	
646
 
	0,047 
	0,019 
	0,000 
	
647
 
	0,059 
	0,019 
	0,000 
	
648
 
	0,035 
	0,019 
	0,001 
	
649
 
	0,023 
	0,038 
	0,001 
	
650
 
	0,047 
	0,019 
	0,002 
	
651
 
	0,035 
	0,019 
	0,001 
	
652
 
	0,023 
	0,038 
	0,002 
	
653
 
	0,035 
	0,038 
	0,002 
	
654
 
	0,035 
	0,019 
	0,001 
	
655
 
	0,047 
	0,019 
	0,001 
	
656
 
	0,035 
	0,019 
	0,000 
	
657
 
	0,035 
	0,019 
	0,000 
	
658
 
	0,023 
	0,038 
	0,000 
	
659
 
	0,023 
	0,038 
	0,000 
	
660
 
	0,023 
	0,019 
	0,000 
	
661
 
	0,035 
	0,019 
	0,000 
	
662
 
	0,012 
	0,038 
	0,000 
	
663
 
	0,023 
	0,019 
	0,000 
	
664
 
	0,012 
	0,038 
	0,000 
	
665
 
	0,012 
	0,019 
	0,000 
	
666
 
	0,012 
	0,038 
	0,000 
	
667
 
	0,023 
	0,019 
	0,000 
	
668
 
	0,012 
	0,019 
	0,000 
	
669
 
	0,023 
	0,038 
	0,000 
	
670
 
	0,023 
	0,038 
	0,000 
	
671
 
	0,023 
	0,038 
	0,000 
	
672
 
	0,023 
	0,038 
	0,000 
	
673
 
	0,023 
	0,038 
	0,001 
	
674
 
	0,023 
	0,038 
	0,000 
	
675
 
	0,023 
	0,038 
	0,001 
	
676
 
	0,035 
	0,056 
	0,000 
	
677
 
	0,035 
	0,056 
	0,000 
	
678
 
	0,023 
	0,056 
	0,000 
	
679
 
	0,035 
	0,056 
	0,000 
	
680
 
	0,035 
	0,056 
	0,000 
	
681
 
	0,035 
	0,056 
	0,000 
	
682
 
	0,035 
	0,056 
	0,000 
	
683
 
	0,035 
	0,075 
	0,001 
	
684
 
	0,035 
	0,075 
	0,000 
	
685
 
	0,035 
	0,075 
	0,000 
	
686
 
	0,035 
	0,056 
	0,000 
	
687
 
	0,035 
	0,075 
	0,000 
	
688
 
	0,035 
	0,075 
	0,005 
	
689
 
	0,035 
	0,075 
	0,000 
	
690
 
	0,035 
	0,075 
	0,000 
	
691
 
	0,035 
	0,075 
	0,008 
	
692
 
	0,023 
	0,075 
	0,000 
	
693
 
	0,035 
	0,075 
	0,001 
	
694
 
	0,023 
	0,075 
	0,001 
	
695
 
	0,035 
	0,075 
	0,000 
	
696
 
	0,035 
	0,075 
	0,000 
	
697
 
	0,035 
	0,075 
	0,003 
	
698
 
	0,023 
	0,094 
	0,000 
	
699
 
	0,035 
	0,094 
	0,002 
	
700
 
	0,035 
	0,075 
	0,002 
	
701
 
	0,023 
	0,094 
	0,000 
	
702
 
	0,035 
	0,075 
	0,000 
	
703
 
	0,023 
	0,094 
	0,000 
	
704
 
	0,023 
	0,094 
	0,002 
	
705
 
	0,035 
	0,075 
	0,001 
	
706
 
	0,023 
	0,094 
	0,008 
	
707
 
	0,035 
	0,094 
	0,001 
	
708
 
	0,023 
	0,094 
	0,002 
	
709
 
	0,047 
	0,094 
	0,002 
	
710
 
	0,035 
	0,094 
	0,008 
	
711
 
	0,035 
	0,094 
	0,002 
	
712
 
	0,035 
	0,094 
	0,002 
	
713
 
	0,035 
	0,094 
	0,004 
	
714
 
	0,035 
	0,094 
	0,001 
	
715
 
	0,035 
	0,094 
	0,001 
	
716
 
	0,035 
	0,094 
	0,000 
	
717
 
	0,035 
	0,094 
	0,000 
	
718
 
	0,035 
	0,113 
	0,000 
	
719
 
	0,023 
	0,075 
	0,000 
	
720
 
	0,023 
	0,094 
	0,000 
	
721
 
	0,047 
	0,094 
	0,000 
	
722
 
	0,035 
	0,094 
	0,000 
	
723
 
	0,047 
	0,094 
	0,000 
	
724
 
	0,035 
	0,094 
	0,000 
	
725
 
	0,023 
	0,075 
	0,000 
	
726
 
	0,035 
	0,075 
	0,000 
	
727
 
	0,023 
	0,094 
	0,000 
	
728
 
	0,035 
	0,094 
	0,000 
	
729
 
	0,023 
	0,094 
	0,000 
	
730
 
	0,023 
	0,094 
	0,001 
	
731
 
	0,023 
	0,075 
	0,001 
	
732
 
	0,023 
	0,094 
	0,002 
	
733
 
	0,035 
	0,094 
	0,001 
	
734
 
	0,023 
	0,075 
	0,002 
	
735
 
	0,035 
	0,094 
	0,002 
	
736
 
	0,012 
	0,094 
	0,001 
	
737
 
	0,035 
	0,094 
	0,001 
	
738
 
	0,023 
	0,094 
	0,000 
	
739
 
	0,035 
	0,094 
	0,000 
	
740
 
	0,035 
	0,094 
	0,000 
	
741
 
	0,023 
	0,075 
	0,000 
	
742
 
	0,023 
	0,094 
	0,000 
	
743
 
	0,035 
	0,113 
	0,000 
	
744
 
	0,035 
	0,094 
	0,000 
	
745
 
	0,023 
	0,094 
	0,000 
	
746
 
	0,035 
	0,075 
	0,000 
	
747
 
	0,035 
	0,094 
	0,000 
	
748
 
	0,047 
	0,094 
	0,000 
	
749
 
	0,023 
	0,075 
	0,000 
	
750
 
	0,035 
	0,094 
	0,000 

В.4 Эталонный набор данных N 4
 
Таблица В.4.1 - Основные параметры эталонного набора данных N 4

Тип аварии 
	Боковое столкновение низкой тяжести (удар сбоку)

Показатель (по ГОСТ Р 54620)
 
	менее 1,8 
	
Описание направлений
 (система координат в соответствии с [3]) 
	Ускорение назад - ось "+"
 
Ускорение вперед - ось "-"
 
Ускорение вправо - ось "+"
 
Ускорение влево - ось "-"
 
Ускорение вверх - ось "+"
 
Ускорение вниз - ось "-"

Период записи профиля ускорений, с
 
	7,5 
	
Число измерений
 
	750 
	
Единица измерений профиля ускорений 
	g
 (ускорение свободного падения)

Частота отсчетов, Гц 
	100

Таблица В.4.2 - Профиль ускорений для эталонного набора данных N 4
 
Перегрузка (ускорение) в g 
				
Порядковый номер измерения 
	Измеренное значение ускорения 

	

	
	
1
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
2
 
	-0,006 
	0,081 
	0,000 
	
3
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
4
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
5
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
6
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
7
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
8
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
9
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
10
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
11
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
12
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
13
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
14
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
15
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
16
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
17
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
18
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
19
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
20
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
21
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
22
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
23
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
24
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
25
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
26
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
27
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
28
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
29
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
30
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
31
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
32
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
33
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
34
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
35
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
36
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
37
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
38
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
39
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
40
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
41
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
42
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
43
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
44
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
45
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
46
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
47
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
48
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
49
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
50
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
51
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
52
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
53
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
54
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
55
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
56
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
57
 
	-0,006 
	0,081 
	0,000 
	
58
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
59
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
60
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
61
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
62
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
63
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
64
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
65
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
66
 
	-0,006 
	0,081 
	0,000 
	
67
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
68
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
69
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
70
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
71
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
72
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
73
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
74
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
75
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
76
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
77
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
78
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
79
 
	-0,006 
	0,081 
	0,000 
	
80
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
81
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
82
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
83
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
84
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
85
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
86
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
87
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
88
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
89
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
90
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
91
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
92
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
93
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
94
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
95
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
96
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
97
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
98
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
99
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
100
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
101
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
102
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
103
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
104
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
105
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
106
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
107
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
108
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
109
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
110
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
111
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
112
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
113
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
114
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
115
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
116
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
117
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
118
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
119
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
120
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
121
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
122
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
123
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
124
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
125
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
126
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
127
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
128
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
129
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
130
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
131
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
132
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
133
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
134
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
135
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
136
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
137
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
138
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
139
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
140
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
141
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
142
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
143
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
144
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
145
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
146
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
147
 
	-0,006 
	0,081 
	0,000 
	
148
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
149
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
150
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
151
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
152
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
153
 
	-0,006 
	0,081 
	0,000 
	
154
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
155
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
156
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
157
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
158
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
159
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
160
 
	-0,006 
	0,081 
	0,000 
	
161
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
162
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
163
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
164
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
165
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
166
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
167
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
168
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
169
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
170
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
171
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
172
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
173
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
174
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
175
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
176
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
177
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
178
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
179
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
180
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
181
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
182
 
	-0,006 
	0,081 
	0,000 
	
183
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
184
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
185
 
	-0,006 
	0,081 
	0,000 
	
186
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
187
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
188
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
189
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
190
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
191
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
192
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
193
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
194
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
195
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
196
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
197
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
198
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
199
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
200
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
201
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
202
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
203
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
204
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
205
 
	-0,006 
	0,081 
	0,000 
	
206
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
207
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
208
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
209
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
210
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
211
 
	-0,006 
	0,081 
	0,000 
	
212
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
213
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
214
 
	-0,006 
	0,081 
	0,000 
	
215
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
216
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
217
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
218
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
219
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
220
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
221
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
222
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
223
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
224
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
225
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
226
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
227
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
228
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
229
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
230
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
231
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
232
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
233
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
234
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
235
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
236
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
237
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
238
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
239
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
240
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
241
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
242
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
243
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
244
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
245
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
246
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
247
 
	-0,006 
	0,081 
	0,000 
	
248
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
249
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
250
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
251
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
252
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
253
 
	-0,006 
	0,081 
	0,000 
	
254
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
255
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
256
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
257
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
258
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
259
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
260
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
261
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
262
 
	-0,006 
	0,081 
	0,000 
	
263
 
	-0,006 
	0,081 
	0,000 
	
264
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
265
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
266
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
267
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
268
 
	-0,006 
	0,081 
	0,000 
	
269
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
270
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
271
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
272
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
273
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
274
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
275
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
276
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
277
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
278
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
279
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
280
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
281
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
282
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
283
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
284
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
285
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
286
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
287
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
288
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
289
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
290
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
291
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
292
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
293
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
294
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
295
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
296
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
297
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
298
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
299
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
300
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 

      
Продолжение таблицы В.4.2 

Порядковый номер измерения 
	Измеренное значение ускорения 

	

	
	
301
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
302
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
303
 
	-0,006 
	0,081 
	0,000 
	
304
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
305
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
306
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
307
 
	0,006 
	0,090 
	0,000 
	
308
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
309
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
310
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
311
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
312
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
313
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
314
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
315
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
316
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
317
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
318
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
319
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
320
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
321
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
322
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
323
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
324
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
325
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
326
 
	-0,006 
	0,081 
	0,000 
	
327
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
328
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
329
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
330
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
331
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
332
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
333
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
334
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
335
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
336
 
	-0,006 
	0,090 
	0,000 
	
337
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
338
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
339
 
	-0,006 
	0,089 
	0,000 
	
340
 
	-0,006 
	0,081 
	0,000 
	
341
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
342
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
343
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
344
 
	-0,006 
	0,082 
	0,000 
	
345
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
346
 
	-0,006 
	0,083 
	0,000 
	
347
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
348
 
	-0,006 
	0,088 
	0,000 
	
349
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
350
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
351
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
352
 
	-0,006 
	0,091 
	0,000 
	
353
 
	-0,006 
	0,081 
	0,000 
	
354
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
355
 
	-0,006 
	0,080 
	0,000 
	
356
 
	-0,006 
	0,084 
	0,000 
	
357
 
	0,024 
	0,107 
	0,000 
	
358
 
	0,331 
	-10,434 
	0,000 
	
359
 
	-0,298 
	-12,661 
	0,000 
	
360
 
	1,596 
	-2,232 
	0,000 
	
361
 
	2,243 
	3,656 
	0,097 
	
362
 
	1,729 
	-2,510 
	2,408 
	
363
 
	2,228 
	6,525 
	0,303 
	
364
 
	1,297 
	-1,199 
	3,765 
	
365
 
	0,621 
	-1,701 
	2,957 
	
366
 
	-0,572 
	-0,438 
	3,857 
	
367
 
	-0,298 
	-1,299 
	2,256 
	
368
 
	-0,531 
	-0,152 
	1,905 
	
369
 
	-0,444 
	-0,521 
	0,429 
	
370
 
	-0,064 
	-0,408 
	0,459 
	
371
 
	-0,045 
	-0,616 
	0,096 
	
372
 
	-0,352 
	0,968 
	0,213 
	
373
 
	0,054 
	0,084 
	0,034 
	
374
 
	-0,312 
	0,075 
	0,000 
	
375
 
	-0,519 
	0,857 
	0,000 
	
376
 
	-0,495 
	0,662 
	0,000 
	
377
 
	-0,286 
	1,283 
	0,000 
	
378
 
	-0,217 
	1,329 
	0,007 
	
379
 
	-0,112 
	0,842 
	0,000 
	
380
 
	-0,139 
	1,221 
	0,000 
	
381
 
	-0,138 
	1,024 
	0,000 
	
382
 
	-0,159 
	0,744 
	0,000 
	
383
 
	-0,160 
	1,102 
	0,000 
	
384
 
	-0,182 
	0,623 
	0,000 
	
385
 
	-0,321 
	0,676 
	0,000 
	
386
 
	-0,286 
	0,753 
	0,000 
	
387
 
	-0,267 
	0,949 
	0,000 
	
388
 
	-0,208 
	1,014 
	0,000 
	
389
 
	-0,190 
	0,931 
	0,000 
	
390
 
	-0,260 
	1,073 
	0,000 
	
391
 
	-0,202 
	0,775 
	0,000 
	
392
 
	-0,227 
	0,806 
	0,000 
	
393
 
	-0,267 
	0,729 
	0,000 
	
394
 
	-0,309 
	0,508 
	0,000 
	
395
 
	-0,324 
	0,553 
	0,000 
	
396
 
	-0,267 
	0,469 
	0,000 
	
397
 
	-0,210 
	0,368 
	0,000 
	
398
 
	-0,228 
	0,414 
	0,000 
	
399
 
	-0,166 
	0,345 
	0,000 
	
400
 
	-0,178 
	0,413 
	0,000 
	
401
 
	-0,114 
	0,376 
	0,000 
	
402
 
	-0,190 
	0,579 
	0,033 
	
403
 
	-0,184 
	0,682 
	0,062 
	
404
 
	-0,182 
	0,667 
	0,058 
	
405
 
	-0,333 
	0,518 
	0,065 
	
406
 
	-0,432 
	0,536 
	0,116 
	
407
 
	-0,336 
	0,567 
	0,143 
	
408
 
	-0,277 
	-0,039 
	0,048 
	
409
 
	-0,297 
	0,143 
	0,059 
	
410
 
	-0,257 
	0,091 
	0,064 
	
411
 
	-0,257 
	-0,031 
	0,016 
	
412
 
	-0,312 
	0,000 
	0,036 
	
413
 
	-0,362 
	0,123 
	0,020 
	
414
 
	-0,344 
	0,166 
	0,040 
	
415
 
	-0,352 
	0,146 
	0,054 
	
416
 
	-0,525 
	0,496 
	0,034 
	
417
 
	-0,772 
	0,229 
	0,005 
	
418
 
	-2,007 
	1,358 
	0,000 
	
419
 
	-4,888 
	2,736 
	0,000 
	
420
 
	-4,762 
	4,786 
	0,000 
	
421
 
	-2,685 
	2,507 
	0,125 
	
422
 
	-3,576 
	2,600 
	0,000 
	
423
 
	-3,737 
	4,076 
	0,000 
	
424
 
	-2,422 
	0,376 
	0,000 
	
425
 
	-1,632 
	-1,158 
	0,000 
	
426
 
	-1,336 
	-0,347 
	0,000 
	
427
 
	-0,091 
	-0,785 
	0,000 
	
428
 
	-0,169 
	-0,815 
	0,011 
	
429
 
	-0,157 
	0,148 
	0,350 
	
430
 
	0,060 
	-0,508 
	0,061 
	
431
 
	-0,122 
	0,677 
	0,019 
	
432
 
	0,012 
	0,368 
	0,004 
	
433
 
	-0,068 
	-0,144 
	0,002 
	
434
 
	0,006 
	0,943 
	0,277 
	
435
 
	0,174 
	0,255 
	0,191 
	
436
 
	0,122 
	0,662 
	0,244 
	
437
 
	0,275 
	0,401 
	0,171 
	
438
 
	0,335 
	0,028 
	0,000 
	
439
 
	0,325 
	0,206 
	0,000 
	
440
 
	0,434 
	-0,172 
	0,000 
	
441
 
	0,569 
	0,123 
	0,000 
	
442
 
	0,508 
	0,230 
	0,007 
	
443
 
	0,463 
	0,143 
	0,000 
	
444
 
	0,397 
	0,268 
	0,000 
	
445
 
	0,235 
	0,000 
	0,000 
	
446
 
	0,319 
	-0,015 
	0,000 
	
447
 
	0,201 
	0,176 
	0,000 
	
448
 
	0,209 
	0,174 
	0,000 
	
449
 
	0,235 
	0,159 
	0,000 
	
450
 
	0,186 
	0,252 
	0,000 
	
451
 
	0,132 
	0,376 
	0,000 
	
452
 
	0,087 
	0,364 
	0,000 
	
453
 
	0,041 
	0,315 
	0,000 
	
454
 
	-0,033 
	0,513 
	0,000 
	
455
 
	-0,057 
	0,571 
	0,001 
	
456
 
	-0,108 
	0,524 
	0,024 
	
457
 
	-0,114 
	0,526 
	0,015 
	
458
 
	-0,058 
	0,454 
	0,003 
	
459
 
	-0,011 
	0,278 
	0,022 
	
460
 
	-0,117 
	0,252 
	0,041 
	
461
 
	-0,142 
	0,300 
	0,068 
	
462
 
	-0,300 
	0,208 
	0,057 
	
463
 
	-0,315 
	0,111 
	0,045 
	
464
 
	-0,376 
	0,162 
	0,019 
	
465
 
	-0,268 
	0,215 
	0,011 
	
466
 
	-0,206 
	0,223 
	0,005 
	
467
 
	-0,154 
	0,355 
	0,007 
	
468
 
	-0,096 
	0,330 
	0,010 
	
469
 
	-0,070 
	0,323 
	0,014 
	
470
 
	-0,058 
	0,257 
	0,006 
	
471
 
	-0,034 
	0,223 
	0,004 
	
472
 
	-0,051 
	0,232 
	0,001 
	
473
 
	-0,029 
	0,126 
	0,000 
	
474
 
	0,036 
	-0,023 
	0,000 
	
475
 
	0,018 
	0,111 
	0,000 
	
476
 
	0,060 
	0,112 
	0,000 
	
477
 
	0,046 
	0,190 
	0,002 
	
478
 
	0,086 
	0,224 
	0,000 
	
479
 
	0,080 
	0,276 
	0,000 
	
480
 
	0,084 
	0,325 
	0,000 
	
481
 
	0,070 
	0,301 
	0,000 
	
482
 
	0,123 
	0,200 
	0,000 
	
483
 
	0,112 
	0,208 
	0,000 
	
484
 
	0,098 
	0,230 
	0,000 
	
485
 
	0,108 
	0,185 
	0,000 
	
486
 
	0,124 
	0,220 
	0,000 
	
487
 
	0,108 
	0,290 
	0,000 
	
488
 
	0,118 
	0,252 
	0,000 
	
489
 
	0,070 
	0,334 
	0,000 
	
490
 
	0,040 
	0,383 
	0,000 
	
491
 
	0,029 
	0,372 
	0,000 
	
492
 
	-0,016 
	0,395 
	0,000 
	
493
 
	-0,028 
	0,364 
	0,000 
	
494
 
	-0,028 
	0,364 
	0,000 
	
495
 
	-0,027 
	0,273 
	0,000 
	
496
 
	-0,006 
	0,239 
	0,000 
	
497
 
	0,012 
	0,196 
	0,000 
	
498
 
	0,041 
	0,155 
	0,000 
	
499
 
	0,053 
	0,165 
	0,000 
	
500
 
	0,066 
	0,171 
	0,000 
	
501
 
	0,064 
	0,210 
	0,000 
	
502
 
	0,066 
	0,204 
	0,000 
	
503
 
	0,041 
	0,232 
	0,000 
	
504
 
	0,024 
	0,189 
	0,000 
	
505
 
	0,012 
	0,171 
	0,001 
	
506
 
	-0,028 
	0,250 
	0,006 
	
507
 
	-0,033 
	0,218 
	0,011 
	
508
 
	-0,046 
	0,210 
	0,013 
	
509
 
	-0,047 
	0,225 
	0,012 
	
510
 
	-0,039 
	0,222 
	0,013 
	
511
 
	-0,028 
	0,212 
	0,007 
	
512
 
	-0,016 
	0,206 
	0,002 
	
513
 
	-0,011 
	0,194 
	0,001 
	
514
 
	0,006 
	0,181 
	0,000 
	
515
 
	0,034 
	0,157 
	0,000 
	
516
 
	0,034 
	0,168 
	0,000 
	
517
 
	0,046 
	0,179 
	0,000 
	
518
 
	0,047 
	0,163 
	0,000 
	
519
 
	0,035 
	0,166 
	0,000 
	
520
 
	0,012 
	0,220 
	0,000 
	
521
 
	0,006 
	0,228 
	0,000 
	
522
 
	0,000 
	0,229 
	0,000 
	
523
 
	0,000 
	0,236 
	0,000 
	
524
 
	0,000 
	0,236 
	0,000 
	
525
 
	0,006 
	0,232 
	0,000 
	
526
 
	0,018 
	0,230 
	0,000 
	
527
 
	0,012 
	0,245 
	0,000 
	
528
 
	0,018 
	0,245 
	0,000 
	
529
 
	0,018 
	0,260 
	0,000 
	
530
 
	0,012 
	0,271 
	0,001 
	
531
 
	0,006 
	0,276 
	0,001 
	
532
 
	0,000 
	0,271 
	0,001 
	
533
 
	-0,006 
	0,268 
	0,002 
	
534
 
	-0,016 
	0,265 
	0,002 
	
535
 
	-0,028 
	0,257 
	0,002 
	
536
 
	-0,035 
	0,260 
	0,002 
	
537
 
	-0,040 
	0,242 
	0,001 
	
538
 
	-0,041 
	0,244 
	0,001 
	
539
 
	-0,045 
	0,232 
	0,000 
	
540
 
	-0,040 
	0,225 
	0,000 
	
541
 
	-0,040 
	0,222 
	0,000 
	
542
 
	-0,035 
	0,222 
	0,000 
	
543
 
	-0,028 
	0,215 
	0,000 
	
544
 
	-0,029 
	0,216 
	0,000 
	
545
 
	-0,028 
	0,212 
	0,000 
	
546
 
	-0,034 
	0,212 
	0,000 
	
547
 
	-0,027 
	0,206 
	0,000 
	
548
 
	-0,027 
	0,206 
	0,000 
	
549
 
	-0,027 
	0,202 
	0,000 
	
550
 
	-0,016 
	0,202 
	0,000 
	
551
 
	-0,011 
	0,208 
	0,000 
	
552
 
	-0,006 
	0,222 
	0,000 
	
553
 
	-0,006 
	0,224 
	0,000 
	
554
 
	0,000 
	0,222 
	0,000 
	
555
 
	0,000 
	0,215 
	0,000 
	
556
 
	0,012 
	0,210 
	0,000 
	
557
 
	0,018 
	0,220 
	0,000 
	
558
 
	0,024 
	0,220 
	0,000 
	
559
 
	0,030 
	0,223 
	0,000 
	
560
 
	0,030 
	0,230 
	0,000 
	
561
 
	0,030 
	0,237 
	0,000 
	
562
 
	0,024 
	0,245 
	0,000 
	
563
 
	0,018 
	0,239 
	0,000 
	
564
 
	0,006 
	0,252 
	0,000 
	
565
 
	0,006 
	0,242 
	0,000 
	
566
 
	0,000 
	0,239 
	0,000 
	
567
 
	0,000 
	0,232 
	0,000 
	
568
 
	0,000 
	0,239 
	0,000 
	
569
 
	0,000 
	0,247 
	0,000 
	
570
 
	0,000 
	0,229 
	0,000 
	
571
 
	0,000 
	0,247 
	0,000 
	
572
 
	-0,006 
	0,244 
	0,000 
	
573
 
	-0,006 
	0,237 
	0,000 
	
574
 
	0,000 
	0,239 
	0,000 
	
575
 
	0,000 
	0,247 
	0,000 
	
576
 
	0,000 
	0,247 
	0,000 
	
577
 
	0,000 
	0,239 
	0,000 
	
578
 
	0,000 
	0,237 
	0,000 
	
579
 
	-0,006 
	0,239 
	0,000 
	
580
 
	-0,006 
	0,236 
	0,000 
	
581
 
	-0,011 
	0,232 
	0,000 
	
582
 
	-0,011 
	0,230 
	0,000 
	
583
 
	-0,011 
	0,239 
	0,000 
	
584
 
	-0,006 
	0,230 
	0,000 
	
585
 
	-0,006 
	0,230 
	0,000 
	
586
 
	-0,006 
	0,220 
	0,000 
	
587
 
	0,000 
	0,223 
	0,000 
	
588
 
	0,000 
	0,220 
	0,000 
	
589
 
	0,000 
	0,220 
	0,000 
	
590
 
	0,000 
	0,220 
	0,000 
	
591
 
	-0,006 
	0,222 
	0,000 
	
592
 
	-0,006 
	0,222 
	0,000 
	
593
 
	-0,006 
	0,220 
	0,000 
	
594
 
	-0,006 
	0,232 
	0,000 
	
595
 
	-0,006 
	0,223 
	0,000 
	
596
 
	-0,006 
	0,225 
	0,000 
	
597
 
	-0,006 
	0,215 
	0,000 
	
598
 
	-0,006 
	0,224 
	0,000 
	
599
 
	0,000 
	0,232 
	0,000 
	
600
 
	0,000 
	0,232 
	0,000 

      
Продолжение таблицы В.4.2 

Порядковый номер измерения 
	Измеренное значение ускорения 

	

	
	
601
 
	0,012 
	0,015 
	0,000 
	
602
 
	0,012 
	0,015 
	0,000 
	
603
 
	0,012 
	0,015 
	0,000 
	
604
 
	0,012 
	0,015 
	0,001 
	
605
 
	0,023 
	0,015 
	0,006 
	
606
 
	0,023 
	0,015 
	0,011 
	
607
 
	0,023 
	0,015 
	0,013 
	
608
 
	0,023 
	0,030 
	0,012 
	
609
 
	0,035 
	0,015 
	0,013 
	
610
 
	0,035 
	0,030 
	0,007 
	
611
 
	0,035 
	0,015 
	0,002 
	
612
 
	0,035 
	0,030 
	0,001 
	
613
 
	0,035 
	0,030 
	0,000 
	
614
 
	0,047 
	0,030 
	0,000 
	
615
 
	0,035 
	0,030 
	0,000 
	
616
 
	0,035 
	0,030 
	0,000 
	
617
 
	0,035 
	0,030 
	0,000 
	
618
 
	0,047 
	0,015 
	0,000 
	
619
 
	0,035 
	0,015 
	0,000 
	
620
 
	0,035 
	0,030 
	0,000 
	
621
 
	0,047 
	0,015 
	0,000 
	
622
 
	0,035 
	0,015 
	0,000 
	
623
 
	0,023 
	0,015 
	0,000 
	
624
 
	0,023 
	0,015 
	0,000 
	
625
 
	0,023 
	0,015 
	0,000 
	
626
 
	0,023 
	0,000 
	0,000 
	
627
 
	0,023 
	0,015 
	0,000 
	
628
 
	0,023 
	0,000 
	0,000 
	
629
 
	0,023 
	0,015 
	0,001 
	
630
 
	0,023 
	0,015 
	0,001 
	
631
 
	0,012 
	0,015 
	0,001 
	
632
 
	0,023 
	0,015 
	0,002 
	
633
 
	0,023 
	0,000 
	0,002 
	
634
 
	0,012 
	0,000 
	0,002 
	
635
 
	0,012 
	0,015 
	0,002 
	
636
 
	0,023 
	0,015 
	0,001 
	
637
 
	0,023 
	0,015 
	0,001 
	
638
 
	0,023 
	0,015 
	0,000 
	
639
 
	0,035 
	0,015 
	0,000 
	
640
 
	0,035 
	0,015 
	0,000 
	
641
 
	0,023 
	0,015 
	0,000 
	
642
 
	0,035 
	0,015 
	0,000 
	
643
 
	0,035 
	0,030 
	0,000 
	
644
 
	0,035 
	0,030 
	0,000 
	
645
 
	0,035 
	0,030 
	0,000 
	
646
 
	0,047 
	0,015 
	0,000 
	
647
 
	0,059 
	0,015 
	0,000 
	
648
 
	0,035 
	0,015 
	0,000 
	
649
 
	0,023 
	0,030 
	0,000 
	
650
 
	0,047 
	0,015 
	0,000 
	
651
 
	0,035 
	0,015 
	0,000 
	
652
 
	0,023 
	0,030 
	0,000 
	
653
 
	0,035 
	0,030 
	0,000 
	
654
 
	0,035 
	0,015 
	0,000 
	
655
 
	0,047 
	0,015 
	0,000 
	
656
 
	0,035 
	0,015 
	0,000 
	
657
 
	0,035 
	0,015 
	0,000 
	
658
 
	0,023 
	0,030 
	0,000 
	
659
 
	0,023 
	0,030 
	0,000 
	
660
 
	0,023 
	0,015 
	0,000 
	
661
 
	0,035 
	0,015 
	0,000 
	
662
 
	0,012 
	0,030 
	0,000 
	
663
 
	0,023 
	0,015 
	0,000 
	
664
 
	0,012 
	0,030 
	0,000 
	
665
 
	0,012 
	0,015 
	0,000 
	
666
 
	0,012 
	0,030 
	0,000 
	
667
 
	0,023 
	0,015 
	0,000 
	
668
 
	0,012 
	0,015 
	0,000 
	
669
 
	0,023 
	0,030 
	0,000 
	
670
 
	0,023 
	0,030 
	0,000 
	
671
 
	0,023 
	0,030 
	0,000 
	
672
 
	0,023 
	0,030 
	0,000 
	
673
 
	0,023 
	0,030 
	0,000 
	
674
 
	0,023 
	0,030 
	0,000 
	
675
 
	0,023 
	0,030 
	0,000 
	
676
 
	0,035 
	0,046 
	0,000 
	
677
 
	0,035 
	0,046 
	0,000 
	
678
 
	0,023 
	0,046 
	0,000 
	
679
 
	0,035 
	0,046 
	0,000 
	
680
 
	0,035 
	0,046 
	0,000 
	
681
 
	0,035 
	0,046 
	0,000 
	
682
 
	0,035 
	0,046 
	0,000 
	
683
 
	0,035 
	0,061 
	0,000 
	
684
 
	0,035 
	0,061 
	0,000 
	
685
 
	0,035 
	0,061 
	0,000 
	
686
 
	0,035 
	0,046 
	0,000 
	
687
 
	0,035 
	0,061 
	0,000 
	
688
 
	0,035 
	0,061 
	0,000 
	
689
 
	0,035 
	0,061 
	0,000 
	
690
 
	0,035 
	0,061 
	0,000 
	
691
 
	0,035 
	0,061 
	0,000 
	
692
 
	0,023 
	0,061 
	0,000 
	
693
 
	0,035 
	0,061 
	0,000 
	
694
 
	0,023 
	0,061 
	0,000 
	
695
 
	0,035 
	0,061 
	0,000 
	
696
 
	0,035 
	0,061 
	0,000 
	
697
 
	0,035 
	0,061 
	0,000 
	
698
 
	0,023 
	0,076 
	0,000 
	
699
 
	0,035 
	0,076 
	0,000 
	
700
 
	0,035 
	0,061 
	0,000 
	
701
 
	0,023 
	0,076 
	0,000 
	
702
 
	0,035 
	0,061 
	0,000 
	
703
 
	0,023 
	0,076 
	0,001 
	
704
 
	0,023 
	0,076 
	0,006 
	
705
 
	0,035 
	0,061 
	0,011 
	
706
 
	0,023 
	0,076 
	0,013 
	
707
 
	0,035 
	0,076 
	0,012 
	
708
 
	0,023 
	0,076 
	0,013 
	
709
 
	0,047 
	0,076 
	0,007 
	
710
 
	0,035 
	0,076 
	0,002 
	
711
 
	0,035 
	0,076 
	0,001 
	
712
 
	0,035 
	0,076 
	0,000 
	
713
 
	0,035 
	0,076 
	0,000 
	
714
 
	0,035 
	0,076 
	0,000 
	
715
 
	0,035 
	0,076 
	0,000 
	
716
 
	0,035 
	0,076 
	0,000 
	
717
 
	0,035 
	0,076 
	0,000 
	
718
 
	0,035 
	0,091 
	0,000 
	
719
 
	0,023 
	0,061 
	0,000 
	
720
 
	0,023 
	0,076 
	0,000 
	
721
 
	0,047 
	0,076 
	0,000 
	
722
 
	0,035 
	0,076 
	0,000 
	
723
 
	0,047 
	0,076 
	0,000 
	
724
 
	0,035 
	0,076 
	0,000 
	
725
 
	0,023 
	0,061 
	0,000 
	
726
 
	0,035 
	0,061 
	0,000 
	
727
 
	0,023 
	0,076 
	0,000 
	
728
 
	0,035 
	0,076 
	0,001 
	
729
 
	0,023 
	0,076 
	0,001 
	
730
 
	0,023 
	0,076 
	0,001 
	
731
 
	0,023 
	0,061 
	0,002 
	
732
 
	0,023 
	0,076 
	0,002 
	
733
 
	0,035 
	0,076 
	0,002 
	
734
 
	0,023 
	0,061 
	0,002 
	
735
 
	0,035 
	0,076 
	0,001 
	
736
 
	0,012 
	0,076 
	0,001 
	
737
 
	0,035 
	0,076 
	0,000 
	
738
 
	0,023 
	0,076 
	0,000 
	
739
 
	0,035 
	0,076 
	0,000 
	
740
 
	0,035 
	0,076 
	0,000 
	
741
 
	0,023 
	0,061 
	0,000 
	
742
 
	0,023 
	0,076 
	0,000 
	
743
 
	0,035 
	0,091 
	0,000 
	
744
 
	0,035 
	0,076 
	0,000 
	
745
 
	0,023 
	0,076 
	0,000 
	
746
 
	0,035 
	0,061 
	0,000 
	
747
 
	0,035 
	0,076 
	0,000 
	
748
 
	0,047 
	0,076 
	0,000 
	
749
 
	0,023 
	0,061 
	0,000 
	
750
 
	0,035 
	0,076 
	0,000 
	
Примечание: В графах "Измеренное значение ускорения" используются следующие условные обозначения:
 
, , - компоненты ускорения точки транспортного средства в месте крепления датчика ускорения по направлениям основных осей транспортного средства (продольной - , поперечной - , вертикальной - ).

 Библиография 
			
[1] 
	ТР ТС 018/2011 
	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств"

[2] 
	ПОТ Р М-016-2001
 РД 153-34.0-03.150-00
 
	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок 
	
[3] 
	Правила ЕЭК ООН N 94-01 
	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения пассажирских транспортных средств в отношении защиты водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, включая дополнения 1-3

[4] 
	Правила ЕЭК ООН N 95-02* 
	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения пассажирских транспортных средств в отношении защиты водителя и пассажиров в случае бокового столкновения, включая дополнение 1 
	
________________ 
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 41.95-2005. - Примечание изготовителя базы данных. 

[5] 
	Правила ЕЭК ООН N 12-02* 
	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении защиты водителя от удара о систему рулевого управления

________________ 
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 41.12-2001. - Примечание изготовителя базы данных. 

[6] 
	ИСО 6487-2012* 
	Транспорт дорожный. Методы измерений при ударных испытаниях. Контрольно-измерительные приборы (Road vehicles - Measurement techniques in impact tests - Instrumentation) 
	
________________ 
     * Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым здесь, можно получить, перейдя по ссылке на сайт http://shop.cntd.ru. - Примечание изготовителя базы данных. 

Электронный текст документа
 подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
 официальное издание М.: Стандартинформ, 2014